# Prístup k ovládaču na sieti LAN

Vyberte menu Sieť a v okne Továrenský ethernetový port kliknite na Upraviť. Potom nastavte Povolené na Zap, aby ste zmenili nastavenia siete Ethernet.

Zapojte sieťový kábel k továrenskému ethernetovému portu a potom buď manuálne špecifikujte požadované informácie alebo, ak sú dostupné, použite informácie, ktoré poskytne server DHCP. Požadované informácie sú:

- IP adresa

- Maska podsiete

- Brána

Tieto informácie vám poskytne miestny administrátor systému.

Keď použijete manuálnu možnosť, máte k dispozícii nastavenia pre použitie DNS servera.