# A: angolo

Utensili
ES STR SL ST SR QST STB IXB MWR-TA

Il monitoraggio della fase misura l'angolo massimo raggiunto durante il monitoraggio e verifica che sia compreso tra il limite massimo e il limite minimo. La misurazione dell'angolo si avvia all'inizio del monitoraggio o, laddove specificato, nel punto in cui la coppia supera la coppa di attivazione per la prima volta durante il monitoraggio.

Parametro | Descrizione
--- | ---
Tipo | Sono disponibili quattro tipi di angolo: Angolo di picco (predefinito), Angolo a coppia di picco, Angolo di arresto e Angolo finale.
Coppia di attivazione | La misurazione dell'angolo inizia da questo trigger.
Limite minimo | L'angolo minimo accettabile.
Limite massimo | L'angolo massimo accettabile.