# DT – Serrer à DynaTork

Outils
ES STR SL ST SR QST STB

Cette étape n’est pas prise en charge pour les outils configurés avec un accessoire frontal à engrenage (GFA) de type renvoi d'axe ouvert.

Cette étape fait fonctionner l'outil au régime n en sens avant jusqu’à ce que le Couple cible soit atteint. L’outil maintient ensuite la constante actuelle au pourcentage DynaTork du Couple cible sur toute la durée DynaTork.

Pour éviter une surchauffe de l’outil, il est fortement recommandé de ne jamais faire fonctionner DynaTork à plus de 40 % du couple maximal de l’outil.

Paramètre | Description
--- | ---
Couple cible | La cible de couple. Doit être > 0
Temps DynaTork | La durée pendant laquelle DynaTork sera activé.
Pourcentage DynaTork | Le pourcentage de la Cible de couple.
Type de montée en régime | Dure, douce ou manuelle. Par défaut : Dure. Si vous sélectionnez Manuelle, le champ Montée en régime s’ouvre.
Montée en régime | Si le type de montée en régime est sur Manuelle, ce champ s’ouvre. Par défaut : 500 tr/min.
Régime (tr/min) | Par défaut : 60 tr/min.
Frein (Valide uniquement pour Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync et Flex). | S’il est sur Marche, l’outil sera arrêté lorsque la cible est atteinte. S’il est sur Arrêt, le programme ira directement à la prochaine étape sans arrêter l’outil.

Pointez et cliquez sur l'image pour voir plus d'informations :

A | Couple cible
B | Niveau de couple conservé durant Temps DynaTork
C | Pourcentage de T
D | Pourcentage de T
E | Niveau de couple conservé durant Temps DynaTork
F | Temps DynaTork

## Microvidéo

DT - Serrer à DynaTork