# 存储的结果

控制器会存储所执行的每次拧紧或拧松的结果。Power Focus XCPower Focus XC 最多可存储 10,000 个结果。

## 显示存储的结果

1. 在主视图上，前往报告选项卡。在左窗格上自动选择结果。

2. 在结果窗口中，选择查看所有结果。
   结果列表显示以下信息：

   - 日期：执行拧紧的日期和时间。

   - 虚拟站点：执行拧紧所用的虚拟站点。

   - 拧紧程序：“拧紧程序”列显示“多步骤拧紧程序”名称或“批处序列”名称，后跟“批处序列”中的“拧紧程序”名称。

   - 结果：扭矩/角度结果。

   - 限值：“限值”列仅在用户设置“步骤监视器”或“步骤限制”或“程序监视器”或“程序限制”时显示数值。

     步骤监视器、步骤限制、程序监视器和程序限制适用于最终扭矩和最终角度。

   - 详情：拧紧/拧松结果详情。

   - 轨迹复选框：通过选中绘制图复选框，相应结果将显示在同步绘制图结果视图中。

在限值列中，最小值/最大值可能是红色的。
在这种情况下，红色值表示发生了以下任何情况：

- 测量值低于在多步骤程序中设置的最小值。

- 测量值高于在拧紧程序中设置的最大值。

## 显示和读取结果绘制图

1. 在主视图上，选择报告选项卡。在左窗格上自动选择结果。

2. 在结果窗口中，选择查看所有结果。
   结果列表显示在结果窗口中。

3. 选择必要的结果。
   拧紧绘制图显示在绘制图结果视图窗口中。

绘制图结果视图窗口将逐步显示拧紧寿命周期。
当拧紧为 NOK 时，绘制图结果视图将显示引发它的步骤监视器或步骤限制。
在绘制图图形上，导致步骤级别的 NOK 拧紧的步骤监视器或步骤限制显示为红色。

指向并点击图片以查看更多信息：

1 | 结果视图曲线图
2 | 结果视图数字
3 | 结果视图步骤监控器
4 | 结果视图报告器

## 结果视图 - 曲线图

本部分以图表形式显示拧紧情况。

使用曲线图右上角的箭头查看所选拧紧结果可用的不同曲线图。
下列轨迹图可用：

- 扭矩/时间

- 扭矩/角度

- 角度/时间

- 速度/时间

- 速度/角度

- 变化率/时间（将拧紧程序配置为进行变化率跟踪时）

- 变化率/角度（将拧紧程序配置为进行变化率跟踪时）

- 电流/时间

- 电流/角度

步骤线位于绘制图图形上。

在轨迹图上，可以放大/缩小、移动轨迹以及读取特定点的 x 轴和 y 轴值。
在曲线图的左下角，可选择加号图标 (+) 放大、减号图标 (-) 缩小，或正方形图标 (□) 将缩放水平重置回默认视图。

## 结果视图 - 数字

本部分显示以数字表示的结果。还有关于拧紧程序、虚拟站点、拧紧日期和时间、状态等的信息。该视图还将显示一些标识符，如 VIN。

## 结果视图 - 步骤监控器

本部分显示了拧紧结果列表，以及所用步骤监控器的信息和其他步骤信息。

选择列出的不同拧紧结果上的省略号图标以获取更多信息。

## 结果视图 - 报告器

本部分显示了来自结果报告器的值。如果为程序监视器/限制定义了结果报告器，则报告该监视器/限制中的值。如果没有为程序监视器/限制定义结果报告器，则将报告来自主路径中最新执行的结果报告器的值。

如果在程序中定义了多个相同类型的报告者，则评估顺序为：

1. 程序监视器/程序限制结果报告。

2. 主路径中最后执行步骤的监视器/限制结果报告。

相应结果报告器设置的最高级别多步结果的值：

- 结果报告器最终角度设置的最终角度

- 结果报告器最终扭矩设置的最终扭矩

- 结果报告器当前设置的当前

此部分内容

- 查看同步后的轨迹