# 「接続ツールからのログ」のエクスポート

ツールログのエクスポートにより、サービス技術者はツールログデータをアトラスコプコのサービス担当者と共有して、ツールの問題のトラブルシューティングを行うことができます。

次のツールからツールログをエクスポートできます：STB、SRB、TBP/TBP-S。

ツールログをエクスポートするには、ツールをコントローラーに接続する必要があります。仮想ステーションにツールが割り当てられている必要はありません。

ツールログのエクスポートに含まれるすべてのデータは、ファイル「PFExport_<IAM 名>_<日時 >.tar.gz」に保存されます。これには、次のファイルとディレクトリが含まれます：

- 「atlas_tool_i.zip」 – 利用可能なすべての結果

  接続されたツールごとに、個別のファイルが作成されます。ツールログファイルのファイル形式は「tool-<ツールタイプ> -<ツールシリアル番号>.log」です。

- 「ExportInfo.txt」 - IAM、コントローラー、および接続されたツールに関する情報を含むテキストドキュメント

## 「接続ツールからのログ」のエクスポート方法

1. ホームビューで、[コントローラー]タブを選択します。次に、左側で[エクスポート/インポート]タブを選択します。

2. [エクスポート]ウィンドウで、ドロップダウンメニューを開き、[接続ツールからのログ]を選択します。

3. [エクスポート]ウィンドウで、[エクスポート]を選択します。
   エクスポートプロセスの最後に、エクスポートポップアップウィンドウにより、エクスポートが完了したことを確認します。
   PFExport_<IAM 名>_<日時>.tar.gz ファイルが自動的にダウンロードされます。