# TC – Momentkalibrering

Verktyg
QST

Detta steg stöds endast för verktyg med dubbla givare.

I steget Momentkalibrering körs verktyget med angivet varvtal i framåtriktningen tills målmomentet uppnås.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målmoment | Måste vara > 0.
Varvtal | Måste vara > 0. Standard: 60 rpm.
Givare | Primär eller sekundär. Standard: Primär. Ställ in på Sekundär för att kalibrera den främre givaren.
Adaptiv broms (Gäller endast Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync och Flex). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.