# Mounting ITB-P Accessories

## Attachments

# Instalação

# Instalando o Acessório

## Preparativos

Caso a ferramenta seja equipada com uma tampa de proteção de borracha sem uma furação para o acessório, faça o seguinte:

Remova a tampa de proteção de borracha da ferramenta. Faça um furo para o acessório e depois recoloque a tampa de proteção de borracha na ferramenta.

## Instalando o Acessório

1. Os conectores do cabo do acessório são cobertos por uma tampa. Para remover a tampa, use uma chave Allen de 1,3 mm e gire no sentido horário.

2. Remova a tampa e o parafuso.

3. Desaperte os dois parafusos T10 no acessório.

4. Conecte o cabo do acessório a um conector marcado com STR.

5. Instale o acessório na ferramenta e aperte os dois parafusos T10.