# Installation de l'accessoire

## Préparations

Si l'outil est équipé d'une protection caoutchouc, sans trou pour l'accessoire, procéder comme suit :

Déposer la protection caoutchouc de l’outil. Découper un trou pour l'accessoire, puis remettre la protection caoutchouc sur l'outil.

## Montage de l’accessoire

1. Les connecteurs des câbles d'accessoires sont protégés par un couvercle. Pour déposer le couvercle, utiliser une clé Allen de 1,3 mm et tourner dans le sens horaire.

2. Déposer le couvercle et la vis.

3. Dévisser les deux vis T10 sur l’accessoire.

4. Connecter le câble d’accessoire au connecteur marqué STR.

5. Monter l'accessoire sur l'outil et serrer les deux vis T10.