# Mounting ITB-P Accessories

## Attachments

# Instalacja

# Montaż akcesorium

## Czynności przygotowawcze

Jeśli narzędzie jest wyposażone w gumową osłonę bez otworu na akcesorium, należy wykonać następujące czynności:

Zdjąć gumową osłonę z narzędzia. Wyciąć otwór na akcesorium, a następnie założyć gumową osłonę z powrotem na narzędzie.

## Montaż akcesorium

1. Złącza przewodu akcesorium są zakryte pokrywką. Zdjąć pokrywkę, przekręcając klucz imbusowy 1,3 mm w prawo.

2. Zdjąć pokrywkę i wykręcić wkręt.

3. Poluzować dwie śruby T10 na akcesorium.

4. Podłączyć przewód akcesorium do złącza oznaczonego jako STR.

5. Zamontować akcesorium na narzędziu i dokręcić dwie śruby T10.