# Installazione dell'accessorio

## Preparativi

Se l'attrezzo è dotato di una copertura in gomma, senza foro per l'accessorio, agire come segue:

Rimuovere il coperchio di gomma dall'attrezzo. Effettuare un foro per l'accessorio e ricollocare la copertura di gomma sull'attrezzo.

## Montaggio dell'accessorio

1. I connettori dei cavi accessori sono dotati di un coperchio. Per rimuovere il coperchio, usare una chiave a brugola da 1,3 mm e girare in senso orario.

2. Rimuovere il coperchio e la vite.

3. Allentare le due viti T10 sull'accessorio.

4. Collegare il cavo accessorio al connettore contrassegnato con STR.

5. Montare l'accessorio sullo strumento e serrare le due viti T10.