# Instalar el accesorio

## Preparativos

Si la herramienta está equipada con una tapa de goma, sin orificio para el accesorio, realice lo siguiente:

Retire la tapa de goma de la herramienta. Recorte un orificio para el accesorio y vuelva a colocar la tapa de goma en la herramienta.

## Montar el accesorio

1. Los conectares del cable de accesorio están cubiertos por una cubierta. Para retirar la cubierta, utilice una llave allen de 1,3 mm y gire en sentido horario.

2. Retire la cubierta y el tornillo.

3. Afloje los dos T10 tornillos del accesorio.

4. Conecte el cable de accesorio al conector marcado STR.

5. Monte el accesorio en la herramienta y apriete los dos tornillos T10.