# Mounting ITB-P Accessories

## Attachments

# Установка

# Установка принадлежности

## Подготовка

Если инструмент оснащен резиновой крышкой без отверстия для принадлежности, выполните следующие действия:

Снимите с инструмента резиновую крышку. Вырежете отверстие для принадлежности и верните резиновую крышку на инструмент.

## Установка принадлежности

1. Соединения кабеля принадлежности закрыты крышкой. Чтобы снять крышку, используйте 1,3 мм ключ для винтов со внутренним шестигранником, поворачивая по часовой стрелке.

2. Снимите крышку и отверните винт.

3. Ослабьте два винта Т10 на принадлежности.

4. Подсоедините кабель принадлежности к соединению с маркировкой STR.

5. Установите принадлежность на инструмент и затяните два винта Т10.