# Mounting ITB-P Accessories

## Attachments

# Installation

# Installation des Zubehörs

## Vorbereitung

Falls das Werkzeug mit einer Gummiabdeckung ohne Öffnung für das Zubehör ausgestattet ist, gehen Sie wie folgt vor:

Entfernen Sie die Gummiabdeckung vom Werkzeug. Schneiden Sie ein Loch für das Zubehör in diese und bringen Sie die Gummiabdeckung wieder am Werkzeug an.

## Montage des Zubehörs

1. Die Anschlüsse für das Zubehörkabel sind durch eine Abdeckung geschützt. Verwenden Sie einen 1,3-mm-Inbusschlüssel, um die Abdeckung zu entfernen.

2. Entfernen Sie die Abdeckung und die Schraube.

3. Lösen Sie die beiden T10-Schrauben am Zubehörteil.

4. Verbinden Sie das Zubehörkabel mit dem mit STR gekennzeichneten Anschluss.

5. Bringen Sie das Zubehörteil am Werkzeug an und ziehen Sie die beiden T10-Schrauben fest.