# Inštalácia príslušenstva

## Prípravy

Ak je nástroj vybavený gumovým krytom bez otvoru na príslušenstvo, postupujte nasledovne:

Zložte gumový kryt z nástroja. Vyrežte otvor pre príslušenstvo a potom nasaďte gumový kryt späť na nástroj.

## Montáž príslušenstva

1. Konektory káblov príslušenstva zakrýva príklop. Na odstránenie príklopu použite 1,3 mm imbusový kľúč a otáčajte v smere hodinových ručičiek.

2. Odnímte príklop a skrutku.

3. Uvoľnite dve skrutky T10 na príslušenstve.

4. Pripojte kábel príslušenstva ku konektoru označenému STR.

5. Namontujte príslušenstvo na nástroj a utiahnite dve skrutky T10.