# Installera tillbehöret

## Förberedelser

Om verktyget har gummiskydd utan hål för tillbehöret ska du göra följande:

Ta bort gummiskyddet från verktyget. Skär ut ett hål för tillbehöret och sätt sedan tillbaka gummiskyddet på verktyget.

## Montera tillbehöret

1. Ett lock täcker tillbehörets kabelkontakter. Du kan ta bort locket med en 1,3 mm insexnyckel och vrida medurs.

2. Ta bort locket och skruven.

3. Lossa de två T10-skruvarna på tillbehöret.

4. Anslut tillbehörskabeln till kontakten märkt STR.

5. Montera tillbehöret på verktyget och dra åt de två T10-skruvarna.