# Instalace příslušenství

## Příprava

Je-li nástroj vybaven gumovou krytkou bez otvoru pro příslušenství, proveďte následující:

Sejměte z nástroje gumovou krytku. Vyřízněte otvor pro příslušenství a poté nasaďte gumovou krytku zpět na nástroj.

## Montáž příslušenství

1. Konektory kabelů příslušenství jsou zakryty víčkem. Víčko sejměte tak, že použijete inbusový klíč 1,3 mm a otočíte jím po směru hodinových ručiček..

2. Sejměte víčko a vyšroubujte šroub.

3. Povolte dva šrouby T10 na příslušenství.

4. Zapojte kabel příslušenství do konektoru označeného STR.

5. Namontujte příslušenství na nástroj a utáhněte dva šrouby T10.