# Segurança Geral na Operação

Leia as instruções de segurança antes de usar.

## Operação

- Verifique se há danos nas baterias toda vez antes de usá-las. Não use dispositivos com danos.

- A tensão da bateria deve corresponder à tensão mencionada na placa de identificação do carregador e da ferramenta.

- Utilize ferramentas elétricas apenas com as baterias especificamente indicadas. A utilização de quaisquer outras baterias pode provocar lesões ou incêndios.

- Não incinere, desmonte ou amasse as baterias.

- Evite o contato com fluidos que escapam de baterias com defeito. Lave com água se houver contato acidental com o fluido. Consulte um médico se o fluido entrar em contato com os olhos.

## Carregando

- Não são permitidos outros carregadores diferentes daquele definido em Dados do Carregador de Bateria. Recarregar a bateria em um carregador não aprovado é considerado uma alteração no sistema e tornará inválida a certificação da ferramenta.

- Insira apenas baterias limpas e secas no suporte de bateria do carregador.

- Se a bateria tiver uma capa de proteção, confirme se a capa foi removida e verifique se há potenciais danos à bateria antes de recarregá-la.

- Verifique se há danos à bateria antes de recarregá-la. Não recarregue baterias que tenham sofrido danos durante o uso ou em um acidente (p. ex., mossas na carcaça ou qualquer outro dano). Substitua as baterias danificadas.

- Recomendamos aos usuários que retirem a bateria do carregador após seu carregamento completo.

- Não opere o carregador perto de um ambiente explosivo; por exemplo, perto de um posto de gasolina.

- Recomendamos que os usuários operem o carregador em uma área definida, protegida e segura (p. ex., em gabinetes de recarga ventiladas ou sob supervisão)

- Verifique se o carregador está em posição estável durante o carregamento para garantir que as baterias não caiam no chão.

Se for identificado algum ruído ou calor intenso na bateria:

1. Se estiver carregando, desconecte o carregador. Não remova a bateria.

2. Afaste-se da bateria.

3. Deixe a bateria descansar por 12 horas.

4. Fale com um representante da Atlas Copco.

## Armazenamento

- Não guarde as baterias junto com objetos metálicos. Nenhuma peça de metal deve entrar em contato com os conectores da bateria, pois há risco de curto-circuito.

- Guarde baterias e carregadores em local seco e mantenha-o sempre seco.

- Evite guardar baterias totalmente carregadas.

- Não guarde sua bateria conectada à ferramenta elétrica por um tempo prolongado.

- Faça a manutenção da carga da bateria armazenada, de preferência, a cada 12 meses.

## Descarte

- Não descarte baterias jogando-as no fogo nem no lixo doméstico.

## Aplica-se a: