# Indicatore LED

## Indicatori di stato autonomi:

Indicazione | Modello di lampeggiamento | Stato batteria | Osservazione
--- | --- | --- | ---
| Nessuna indicazione | Buono | La batteria è in buone condizioni e funziona in modo ottimale
| Luce gialla fissa per 1,5 secondi | Test automatico all'accensione | Batteria operativa dopo 1,5 secondi
| Luce gialla fissa | Temperatura della batteria fuori intervallo: Temperatura troppo alta | Lasciar raffreddare la batteria prima di continuare l'uso.
Temperatura della batteria fuori intervallo: Temperatura troppo bassa | Verificare che la temperatura ambiente rientri nell'intervallo Vedere Temperatura ambiente
Corrente di scarica troppo elevata per lo strumento | Controllare la configurazione dello strumento Rimuovere la batteria dallo strumento
Corrente di carica troppo elevata | Rimuovere la batteria dal caricatore e sostituirlo
Caricabatterie non valido | Usare un caricabatterie appropriato Vedere i dati del caricabatterie nelle informazioni su ServAid
Tensione troppo alta applicata esternamente al connettore della batteria | Usare un caricabatterie appropriato Vedere i dati del caricabatterie nelle informazioni su ServAid
| Luce rossa fissa | Errore irreversibile | Sostituire la batteria

## Indicatori dello stato di carica (SOC):

Premere il pulsante di rilascio (1) per visualizzare l'indicazione SOC (2).

Indicazione | Carica della batteria | Osservazione
--- | --- | ---
| Carica completa |
| Carica media |
| Carica bassa | Ricaricare la batteria il prima possibile
| Quasi scarica | Ricaricare la batteria
| Vuoto | Ricaricare la batteria

Quando si collega la batteria al caricabatterie, la procedura di ricarica viene avviata e prosegue per 20 secondi. La ricarica viene temporaneamente interrotta mentre la batteria esegue un test automatico. Il test automatico prosegue per 10 secondi, quindi riprende la ricarica della batteria.

## Indicatori dello stato di salute (SOH):

Il SOH indica la capacità originale rimasta nelle celle della batteria, ovvero il degrado della batteria dal momento della produzione.

Il SOH non indica la carica corrente della batteria.

Quando si preme il pulsante, lo stato della batteria viene indicato nel seguente modo:

Indicazione | Modello di lampeggiamento | Stato di salute (SOH)
--- | --- | ---
| 1 lampeggio in verde | Oltre l’80% della capacità originale
| 1 lampeggio in giallo | Fra il 70 e l’80% della capacità originale
| 1 lampeggio in rosso | Meno del 70% della capacità originale

## Indicatori di stato manuali:

Premendo il pulsante di sblocco per 20 secondi, lo stato attuale della batteria viene indicato dai LED nella posizione 3 che lampeggiano in sequenza, come indicato di seguito.

La batteria a 14 V (4211613002) con la lettera di generazione A e B non è dotata di un LED verde. Il LED verde viene indicato con una luce rossa, come descritto in .

Sequenza dei LED | Stato della batteria
--- | ---
Verde, verde, verde | Sospensione, stato normale
Verde, verde, giallo | Inattivo, stato normale
Verde, verde, rosso | Vuoto, stato normale
Verde, verde, bianco | Ricarica a temperatura eccessiva
Verde, giallo, verde | Ricarica a temperatura insufficiente, stato transitorio
Verde, giallo, giallo | Scaricamento a temperatura eccessiva
Verde, giallo, rosso | Scaricamento a temperatura insufficiente
Verde, giallo, bianco | Ricarica con corrente eccessiva
Verde, rosso, verde | Scaricamento con corrente eccessiva
Verde, rosso, giallo | Temperatura MOSFET eccessiva
Verde, rosso, rosso | Nessun parametro
Verde, rosso, bianco | Modalità calibrazione
Verde, bianco, verde | Stato di ricarica completa
Verde, bianco, giallo | Scaricamento
Verde, bianco, rosso | In ricarica
Giallo, verde, verde | Modalità di trasporto
Giallo, verde, giallo | Spegnimento
Giallo, verde, rosso | Guasto del sensore temperatura delle celle
Giallo, verde, bianco | Sensore temperatura MOSFET danneggiato
Giallo, giallo, verde | Tensione celle troppo bassa
Giallo, giallo, giallo | Tensione celle troppo alta
Giallo, giallo, rosso | Bilanciamento celle errato
Giallo, giallo, bianco | Sovratensione della batteria
Giallo, rosso, verde | Il MOSFET di ricarica è guasto
Giallo, rosso, giallo | Guasto al MOSFET di scaricamento
Rosso, rosso, verde | Inizializzazione all'avvio
Giallo, rosso, bianco | Scaricamento disattivato, modalità test
Giallo, bianco, verde | Ricarica disattivata, modalità test
Giallo, bianco, giallo | Scaricamento e ricarica disattivate, modalità test
Giallo, bianco, rosso | Stato di scollegamento dal caricatore
Giallo, bianco, bianco | Caricabatterie non valido
Rosso, verde, verde | Versione errata del software di ricarica
Rosso, verde, giallo | Test automatico del MOSFET di ricarica
Rosso, verde, rosso | Test automatico del MOSFET di scaricamento
Rosso, verde, bianco | Somma delle tensioni delle celle non precisa
Rosso, giallo, verde | Connettore della cella difettoso
Rosso, giallo, giallo | Sovratensione dell'accumulatore
Rosso, giallo, rosso | Mancata corrispondenza tra le temperature
Rosso, giallo, bianco | Temperatura eccessiva della batteria
Rosso, rosso, verde | Carica eccessiva
Bianco, bianco, rosso | Batteria guasta

## Spegnimento della batteria

Premendo il pulsante di rilascio per oltre 60 secondi, tutti i tre indicatori SOC bianchi (2) lampeggeranno uno alla volta, in sequenza. Dopo 30 secondi di lampeggiamento degli indicatori, la batteria si spegnerà.

## Applicabile a: