# LED indikátory

## Autonómne indikátory stavu:

Indikácia | Vzorec blikania | Stav batérie | Poznámka
--- | --- | --- | ---
| Žiadna indikácia | Dobrý | Batéria je zdravá a má dobrý výkon
| Neprerušované žlté svetlo po dobu 1,5 sekundy | Samokontrola pri zapnutí napájania | Batéria prevádzkyschopná po 1,5 sekunde
| Neprerušované žlté svetlo | Teplota článku batérie mimo rozsahu: Príliš vysoká teplota | Skôr, ako budete pokračovať v prevádzke, nechajte batériu vychladnúť
Teplota článku batérie mimo rozsahu: Príliš nízka teplota | Uistite sa, že teplota okolia je v rozsahu Pozri Teplota okolia
Príliš vysoký nabíjací prúd do nástroja | Skontrolujte konfiguráciu nástroja Vyberte batériu z nástroja
Príliš vysoký nabíjací prúd | Vyberte batériu z nabíjačky a vymeňte nabíjačku
Neplatná nabíjačka | Použite vhodnú nabíjačku Pozri údaje o nabíjačke batérie v bezpečnostných informáciách, ktoré nájdete na ServAid
Príliš vysoké napätie priložené externe na konektor batérie | Použite vhodnú nabíjačku Pozri údaje o nabíjačke batérie v bezpečnostných informáciách, ktoré nájdete na ServAid
| Neprerušované červené svetlo | Neopraviteľná chyba | Vymeňte batériu

## Indikátory stavu nabitia (SOC):

Stlačte tlačidlo Uvoľniť (1) na zobrazenie indikácie SOC (2).

Indikácia | Nabitie batérie | Poznámka
--- | --- | ---
| Plné nabitie |
| Stredné nabitie |
| Nízke nabitie | Pokiaľ je to možné, nabite batériu
| Takmer prázdna | Nabite batériu
| Prázdna | Nabite batériu

Pri pripájaní batérie k nabíjačke sa začne proces nabíjania a bude pokračovať 20 sekúnd. Nabíjanie sa potom dočasne zastaví, keď batéria vykonáva samokontrolu. Samokontrola prebieha 10 sekúnd a po nej bude znova pokračovať nabíjanie batérie.

## Ukazovatele stavu zdravia (SOH):

SOH indikuje, koľko pôvodnej kapacity zostáva v článkoch batérie, t. j., o koľko sa kapacita batérie znížila odkedy bola nová.

SOH nie je indikáciou aktuálneho nabitia batérie.

Po stlačení tlačidla sa zobrazí SOH, ako je to uvedené nižšie:

Indikácia | Vzorec blikania | Stav zdravia (SOH)
--- | --- | ---
| 1 bliknutie, zelené | Viac ako 80 % pôvodnej kapacity
| 1 bliknutie, žlté | Medzi 70 – 80 % pôvodnej kapacity
| 1 bliknutie, červené | Menej ako 70 % pôvodnej kapacity

## Manuálne indikátory stavu:

Po stlačení tlačidla Uvoľniť na 20 sekúnd signalizujú aktuálny stav batérie LED indikátory v pozícii 3 blikajúce za sebou, ako je to uvedené.

Batéria 14 V (4211613002) s písmenom generácie A a B nie je vybavená zeleným LED indikátorom. Zelený LED indikátor namiesto toho indikuje červené svetlo, ako je opísané v .

LED sekvencia | Stav batérie
--- | ---
Zelený, zelený, zelený | Spánok, normálny stav
Zelený, zelený, žltý | Nečinná, normálny stav
Zelený, zelený, červený | Prázdna, normálny stav
Zelený, zelený, biely | Nadmerná teplota nabíjania, prechodný stav
Zelený, žltý, zelený | Nedostatočná teplota nabíjania, prechodný stav
Zelený, žltý, žltý | Nadmerná teplota vybíjania
Zelený, žltý, červený | Nedostatočná teplota vybíjania
Zelený, žltý, biely | Nadprúd nabíjania
Zelený, červený, zelený | Nadprúd vybíjania
Zelený, červený, žltý | Nadmerná teplota MOSFET
Zelený, červený, červený | Žiadne parametre
Zelený, červený, biely | Kalibračný režim
Zelený, biely, zelený | Úplne nabitý stav
Zelený, biely žltý | Vybíjanie
Zelený, biely, červený | Nabíjanie
Žltý, zelený, zelený | Prepravný režim
Žltý, zelený, žltý | Vypnutie
Žltý, zelený, červený | Snímač teploty článku pokazený
Žltý, zelený, biely | Snímač teploty MOSFET pokazený
Žltý, žltý, zelený | Napätie článku príliš nízke
Žltý, žltý, žltý | Napätie článku príliš vysoké
Žltý, žltý, červený | Články sú nevyvážené
Žltý, žltý, biely | Prepätie batérie
Žltý, červený, zelený | Nabíjanie MOSFET je pokazené
Žltý, červený, žltý | Vybíjanie MOSFET je pokazené
Žltý, červený, červený | Inicializácia pri spustení
Žltý, červený, biely | Vybíjanie VYP, testovací režim
Žltý, biely, zelený | Nabíjanie VYP, testovací režim
Žltý, biely, žltý | Vybíjanie a nabíjanie VYP, testovací režim
Žltý, biely, červený | Odpojenie zo stavu nabíjačky
Žltý, biely, biely | Nabíjačka je neplatná
Červený, zelený, zelený | Softvér nabíjania má nesprávnu verziu
Červený, zelený, žltý | Samokontrola nabíjania FET
Červený, červený, červený | Samokontrola vybíjania FET
Červený, zelený, biely | Súčet napätí článkov je nesprávny
Červený, žltý, zelený | Chybný konektor článku
Červený, žltý, žltý | Prepätie akumulátora
Červený, žltý, červený | Nezhoda medzi teplotami
Červený, žltý, biely | Nadmerná teplota batérie
Červený, červený, zelený | Nadmerne nabitá
Biely, biely, červený | Batéria je vybitá

## Batéria prestane napájať

Ak sa tlačidlo Uvoľniť stlačí na dlhšie ako 60 sekúnd, všetky tri biele indikátory SOC (2) postupne začnú blikať jeden za druhým. Po 30 sekundách blikania indikátorov prestane batéria napájať.

## Vzťahuje sa na: