# Общие требования безопасности при эксплуатации

Перед использованием ознакомьтесь с данными инструкциями по технике безопасности.

## Эксплуатация

- Каждый раз перед применением следует проверить аккумуляторный блок на предмет повреждений. Запрещается использовать поврежденные устройства.

- Напряжение аккумулятора должно соответствовать напряжению, указанному на заводской табличке зарядного устройства и инструмента.

- Механизированные инструменты следует использовать только со специально предназначенными аккумуляторными блоками. Применение любых других аккумуляторных блоков может создать риск возгорания и получения травмы.

- Запрещается сжигать, разбирать или раздавливать аккумуляторный блок.

- Избегайте контакта с жидкостями, которые просачиваются из поврежденных аккумуляторных блоков. При случайном контакте с такой жидкостью промойте место контакта водой. Если жидкость попала в глаза, обратитесь к врачу.

## Заряжается

- Использование других зарядных устройств помимо указанных в разделе Данные о зарядном устройстве для аккумулятора, не допускается. Зарядка батареи в не одобренном зарядном устройстве считается изменением системы, и сертификация инструмента становится недействительной.

- В держатель аккумулятора зарядного устройства следует помещать только чистые и сухие аккумуляторные блоки.

- Если на аккумуляторе имеется защитная оболочка, перед зарядкой следует снять ее и осмотреть аккумулятор на предмет возможных повреждений.

- Перед зарядкой необходимо проверить аккумулятор на предмет повреждений. Запрещается заряжать аккумуляторные блоки, которые были повреждены случайно или в процессе использования (например, имеющие вмятины на корпусе или любые другие повреждения). Поврежденные аккумуляторные блоки следует заменить.

- Мы рекомендуем пользователям извлекать аккумулятор из зарядного устройства после достижения полной зарядки.

- Запрещается использовать зарядное устройство вблизи взрывоопасных зон, например, возле бензозаправочной станции.

- Рекомендуется использовать зарядное устройство в определенной защищенной и безопасной зоне (например, в вентилируемых кабинетах для зарядки аккумуляторов или в зоне, находящейся под наблюдением).

- В процессе зарядки зарядное устройство должно находиться в устойчивом положении, чтобы избежать падения аккумуляторов на пол.

При обнаружении шума или сильного тепла, исходящего от аккумулятора, выполните следующие действия.

1. Если аккумулятор заряжается, отключите зарядное устройство от сети. Не снимайте аккумулятор.

2. Отойдите от аккумулятора.

3. Оставьте аккумулятор в покое на 12 часов.

4. Обратитесь к представителю компании Atlas Copco.

## Хранение

- Запрещается хранить аккумуляторные блоки вместе с металлическими предметами. Избегайте контакта металлических предметов с разъемами аккумуляторов. В противном случае возможно короткое замыкание.

- Следует хранить аккумуляторы и зарядные устройства в сухом месте и всегда держать их в сухом состоянии.

- Избегайте хранения аккумуляторов в полностью заряженном состоянии.

- Запрещается хранить аккумулятор в подключенном к механизированному инструменту состоянии в течение долгого времени.

- Необходимо периодически заряжать помещенные на хранение аккумуляторы, желательно каждые 12 месяцев.

## Утилизация

- Запрещается утилизировать аккумуляторные блоки, выбрасывая их в огонь или в бытовые отходы.

## Относится к: