# 操作全般における安全上の注意

ご使用の前に安全に関する注意事項をお読みください。

## 操作

- ご使用前に、バッテリーパックに損傷がないか確認してください。損傷したデバイスは使用しないでください。

- バッテリー電圧は、充電器やツールのタイププレートに記載された電圧と一致する必要があります。

- 電動ツールは、専用に設計されたバッテリーパックと共に使用してください。他のバッテリーパックを使用すると、ケガおよび火災の危険が生じます。

- バッテリーパックを焼却したり、分解したり、つぶしたりしないでください。

- 不良のバッテリーパックから染み出した液体に接触しないようにしてください。誤って液体と接触した場合は水で洗い流してください。液体が目に入った場合は医師の診察を受けてください。

## 充電中

- バッテリー充電器データに記載されているもの以外の充電器の使用は許可されていません。承認されていない充電器でバッテリーを充電すると、システムが変更されたと見なされ、ツールの認定が無効になります。

- 充電器の電池ホルダーには、必ず清潔で乾燥した電池パックのみを挿入してください。

- 保護カバーをバッテリーに使用する場合、カバーが取り外されていることを確認し、潜在的な損傷があるかどうかを確認したうえで充電してください。

- 充電する前にバッテリーに損傷が無いか確認してください。使用中、または偶発的に損傷したバッテリーパックを充電しないでください（例：ハウジングのへこみやその他の損傷など）。破損した電池パックは交換してください。

- 完全に充電したら、バッテリーを充電器から取り外すことをお勧めします。

- ガソリンスタンドといった爆発性環境の近くで充電器を操作しないでください。

- 充電器は所定の保護された安全なエリア（換気された充電キャビネット内や監視下など）で操作することをお勧めします。

- バッテリーが床に落下しないように、充電時に充電器が安定していることを確認してください。

バッテリーからノイズや過剰な熱に気づいた場合、

1. 充電中の場合は、充電器を抜いてください。充電器は取り外さないでください。

2. バッテリーから離れてください。

3. バッテリーを12時間そのままにしておきます。

4. アトラスコプコの代理店にご連絡ください。

## 保管

- バッテリーパックを金属製の物と一緒に保管しないでください。バッテリコネクタに金属部品を接触させないでください。短絡する恐れがあります。

- バッテリーと充電器は乾いた場所に保管し、常に乾燥状態を保ってください。

- 完全に充電された状態でのバッテリーの保管は避けてください。

- パワーツールにバッテリーを長期間接続した状態で保管しないでください。

- 保管中のバッテリーは、メンテナンスのために、好ましくは12カ月毎に充電してください。

## 廃棄

- バッテリーパックを焼却廃棄したり、生活廃棄物として処分しないでください。

## 適用対象：