# LED-Anzeigen

## Autonome Statusanzeigen:

Anzeige | Blinkmuster | Akkustatus | Anmerkung
--- | --- | --- | ---
| Keine Anzeige | Gut | Akku ist in gutem Zustand und funktioniert gut
| Dauerlicht gelb für 1,5 Sekunden | Selbsttest beim Einschalten | Akku betriebsbereit nach 1,5 Sekunden
| Dauerlicht gelb | Temperatur der Akkuzelle außerhalb des zulässigen Bereichs: Temperatur zu hoch | Lassen Sie den Akku abkühlen, bevor Sie den Vorgang fortsetzen
Temperatur der Akkuzelle außerhalb des zulässigen Bereichs: Temperatur zu niedrig | Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur im zulässigen Bereich liegt. Siehe Umgebungstemperatur
Zu hoher Entladestrom zum Werkzeug | Prüfen Sie die Werkzeugkonfiguration Nehmen Sie den Akku aus dem Werkzeug
Zu hoher Ladestrom | Nehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät und tauschen Sie das Ladegerät aus
Falsches Ladegerät | Verwenden Sie das richtige Ladegerät. Beachten Sie die Daten des Akkuladegeräts in den Sicherheitshinweisen auf ServAid
Zu hohe externe Spannung an den Akkuanschluss angelegt | Verwenden Sie das richtige Ladegerät. Beachten Sie die Daten des Akkuladegeräts in den Sicherheitshinweisen auf ServAid
| Dauerlicht rot | Nicht behebbarer Fehler | Akku austauschen

## Ladezustandsanzeigen (SOC):

Drücken Sie für die SOC-Anzeige (2) die Freigabetaste (1).

Anzeige | Akkuladung | Anmerkung
--- | --- | ---
| Volle Ladung |
| Halbe Ladung |
| Niedrige Ladung | Akku laden, wenn möglich
| Fast leer | Akku laden
| Leer | Akku laden

Sobald der Akku mit dem Ladegerät verbunden wird, beginnt der Ladevorgang, der 20 Sekunden andauert. Das Laden wird anschließend kurzzeitig gestoppt, da der Akku einen Selbsttest durchführt. Der Selbsttest dauert 10 Sekunden und im Anschluss wird der Akku weiter geladen.

## Anzeigen für den Gesundheitszustand (SOH):

Der SOH zeigt an, wie viel der ursprünglichen Kapazität noch in den Akkuzellen vorhanden ist, also wie stark der Akku sich im Verhältnis zum Neuzustand abgenutzt hat.

Der SOH ist keine Anzeige für den aktuellen Ladezustand des Akkus.

Wenn die Taste gedrückt wird, wird der SOH des Akkus wie nachfolgend beschrieben angezeigt:

Anzeige | Blinkmuster | Anzeige des Gesundheitszustands (SOH)
--- | --- | ---
| 1-maliges Aufblinken, grün | Über 80 % der ursprünglichen Kapazität
| 1-maliges Aufblinken, gelb | 70-80 % der ursprünglichen Kapazität
| 1-maliges Aufblinken, rot | Weniger als 70 % der ursprünglichen Kapazität

## Manuelle Statusanzeigen:

Wird die Freigabetaste 20 Sekunden lang gedrückt gehalten, so wird der Akkuzustand durch die in Sequenz blinkenden 3 LEDs angezeigt, wie nachfolgend beschrieben.

Der 14V-Akku (4211613002) mit Generations-Buchstabe A oder B besitzt keine grüne LED. Die Anzeige erfolgt stattdessen über eine rote Leuchte, siehe .

LED-Sequenz | Akkuzustand
--- | ---
Grün, grün, grün | Schlafmodus, Normalzustand
Grün, grün, gelb | Ruhezustand, Normalzustand
Grün, grün, rot | Leer, Normalzustand
Grün, grün, weiß | Laden Übertemperatur, Übergangszustand
Grün, gelb, grün | Laden Untertemperatur, Übergangszustand
Grün, gelb, gelb | Entladen Übertemperatur
Grün, gelb, rot | Entladen Untertemperatur
Grün, gelb, weiß | Laden Überstrom
Grün, rot, grün | Entladen Überstrom
Grün, rot, gelb | MOSFET Übertemperatur
Grün, rot, rot | Keine Parameter
Grün, rot, weiß | Kalibrierungsmodus
Grün, weiß, grün | Voller Ladezustand
Grün, weiß, gelb | Wird entladen
Grün, weiß, rot | Wird geladen
Gelb, grün, grün | Transportmodus
Gelb, grün, gelb | Wird abgeschaltet
Gelb, grün, rot | Zellen-Temperatursensor defekt
Gelb, grün, weiß | MOSFET-Temperatursensor defekt
Gelb, gelb, grün | Zellenspannung zu niedrig
Gelb, gelb, gelb | Zellenspannung zu hoch
Gelb, gelb, rot | Zellen unausgewogen
Gelb, gelb, weiß | Pack-Überspannung
Gelb, rot, grün | Lade-MOSFET defekt
Gelb, rot, gelb | Entlade-MOSFET defekt
Gelb, rot, rot | Initialisierung beim Start
Gelb, rot, weiß | Entladen aus, Testmodus
Gelb, weiß, grün | Laden aus, Testmodus
Gelb, weiß, gelb | Entladen und Laden aus, Testmodus
Gelb, weiß, rot | Zustand vom Ladegerät trennen
Gelb, weiß, weiß | Falsches Ladegerät
Rot, grün, grün | Falsche Version der Ladesoftware
Rot, grün, gelb | Lade-FET Selbsttest
Rot, grün, rot | Entlade-FET Selbsttest
Rot, grün, weiß | Falsche Summe der Zellspannung
Rot, gelb, grün | Defekter Zellenanschluss
Rot, gelb, gelb | Akkumulator-Überspannung
Rot, gelb, rot | Nicht übereinstimmende Temperaturen
Rot, gelb, weiß | Pack-Übertemperatur
Rot, rot, grün | Überladen
Weiß, weiß, rot | Pack entladen

## Akku-Abschaltung

Wenn die Freigabetaste länger als 60 Sekunden gedrückt wird, blinken alle drei weißen SOC-Anzeigen (2) nacheinander. Nach 30 Sekunden Blinkzeit der Anzeigeleuchten wird der Akku abgeschaltet.

## Gilt für: