# Светодиодные индикаторы

## Индикатор состояния в автономном режиме:

Индикация | Параметр мигания | Состояние аккумулятора | Примечание
--- | --- | --- | ---
| Без индикации | Хорошо | Аккумулятор исправен и хорошо работает
| Ровное желтое свечение в течение 1,5 секунд | Самодиагностика при включении | Аккумулятор готов к работе через 1,5 секунды
| Ровное желтое свечение | Температура элемента аккумулятора выходит за пределы допустимого диапазона: Слишком высокая температура | Дайте аккумулятору остыть перед тем, как продолжить работу
Температура элемента аккумулятора выходит за пределы допустимого диапазона: Слишком низкая температура | Убедитесь, что температура окружающей среды находится в пределах допустимого диапазона См. Температура окружающей среды
На инструмент подается слишком высокий разрядный ток | Проверьте конфигурацию инструмента Извлеките аккумулятор из инструмента
Слишком высокий зарядный ток | Извлеките аккумулятор из зарядного устройства и замените зарядное устройство
Неподходящее зарядное устройство | Используйте подходящее зарядное устройство См. «Данные о зарядном устройстве» в «Информация по технике безопасности» в ServAid
К разъему аккумулятора применено слишком высокое внешнее напряжение | Используйте подходящее зарядное устройство См. «Данные о зарядном устройстве» в «Информация по технике безопасности» в ServAid
| Ровное красное свечение | Неисправимая ошибка | Замените аккумулятор

## Индикаторы заряда (SOC):

Нажмите кнопку отпускания (1), чтобы отобразить индикацию заряда (2).

Индикация | Заряд аккумулятора | Примечание
--- | --- | ---
| Полностью заряжен |
| Средняя зарядка |
| Низкая зарядка | По возможности подключите зарядное устройство
| Почти разряжен | Зарядите аккумулятор
| Разряжен | Зарядите аккумулятор

После установки аккумулятора в зарядное устройство начнется процесс зарядки, который будет продолжаться 20 секунд. Затем зарядка временно остановится, и аккумулятор начнет проводить самодиагностику. Самодиагностика продолжается 10 секунд, после чего возобновляется зарядка аккумулятора.

## Индикаторы исправности (SOH):

Индикаторы исправности указывают на оставшуюся емкость аккумулятора, относительно изначального его состояния; то есть, на сколько уменьшилась емкость аккумулятор относительно нового состояния.

Индикаторы исправности не указывают на текущий уровень заряда.

Когда кнопка нажата, индикаторы исправности аккумулятора отображаются, как указано ниже.

Индикация | Параметр мигания | Индикаторы исправности (SOH)
--- | --- | ---
| 1 мигание, зеленый | Емкость свыше 80 % от изначальной
| 1 мигание, желтый | Емкость между 70-80 % от изначальной
| 1 мигание, красный | Емкость менее 70 % от изначальной

## Индикатор состояния в ручном режиме:

Когда кнопка отпускания нажата в течение 20 секунд, текущее состояние аккумулятора отображается последовательно мигающими светодиодами в позиции 3, как указано ниже.

Аккумулятор 14 В (4211613002) с письмом генерации A и B не оснащено зеленым светодиодом. Вместо зеленого светодиода используется красный свет, как описано в .

Последовательность светодиодов | Состояние аккумулятора
--- | ---
Зеленый, зеленый, зеленый | Сон, нормальное состояние
Зеленый, зеленый, желтый | Режим ожидания, нормальное состояние
Зеленый, зеленый, красный | Пустой, нормальное состояние
Зеленый, зеленый, белый | Сверхвысокая температура заряда, переходное состояние
Зеленый, желтый, зеленый | Сверхнизкая температура заряда, переходное состояние
Зеленый, желтый, желтый | Сверхвысокая температура разряда
Зеленый, желтый, красный | Сверхнизкая температура разряда
Зеленый, желтый, белый | Сверхвысокий ток заряда
Зеленый, красный, зеленый | Сверхвысокий ток разряда
Зеленый, красный, желтый | Сверхвысокая температура MOSFET
Зеленый, красный, красный | Параметры отсутствуют
Зеленый, красный, белый | Режим калибровки
Зеленый, белый, зеленый | Состояние полной зарядки
Зеленый, белый, желтый | Разряжается
Зеленый, белый, красный | Заряжается
Желтый, зеленый, зеленый | Транспортный режим
Желтый, зеленый, желтый | Выключение питания
Желтый, зеленый, красный | Датчик температуры элемента сломан
Желтый, зеленый, белый | Датчик температуры MOSFET сломан
Желтый, желтый, зеленый | Слишком низкое напряжение элемента
Желтый, желтый, желтый | Слишком высокое напряжение элемента
Желтый, желтый, красный | Элементы не сбалансированы
Желтый, желтый, белый | Перенапряжение блока
Желтый, красный, зеленый | Заряд MOSFET сломан
Желтый, красный, желтый | Разряд MOSFET сломан
Желтый, красный, красный | Инициализация при запуске
Желтый, красный, белый | Разряд выключен, тестовый режим
Желтый, белый, зеленый | Заряд выключен, тестовый режим
Желтый, белый, желтый | Разряд и заряд выключены, тестовый режим
Желтый, белый, красный | Состояние отключения от зарядного устройства
Желтый, белый, белый | Неподходящее зарядное устройство
Красный, зеленый, зеленый | Неверная версия ПО заряда
Красный, зеленый, желтый | Самодиагностика заряда FET
Красный, зеленый, красный | Самодиагностика разряда FET
Красный, зеленый, белый | Сумма напряжений элементов неточная
Красный, желтый, зеленый | Неисправный межэлементный соединитель
Красный, желтый, желтый | Перенапряжение аккумулятора
Красный, желтый, красный | Несовпадение температур
Красный, желтый, белый | Перегрев блока
Красный, красный, зеленый | Перезаряженный
Белый, белый, красный | Блок разряжен

## Выключение аккумулятора

Если кнопка отпускания нажата более 60 секунд, все три белых индикатора заряда (2) мигают последовательно. Через 30 секунд мигания индикаторов, аккумулятор выключится.

## Относится к: