# Indicadores LED

## Indicadores del estado autónomos:

Indicación | Patrón de parpadeo | Estado de la batería | Nota
--- | --- | --- | ---
| Sin indicación | Bueno | La batería está en buen estado y funciona correctamente
| Luz fija amarilla durante 1,5 segundos | Autocomprobación durante encendido | Batería operativa tras 1,5 segundos
| Luz amarilla fija | Temperatura de la célula de batería fuera de rango: Temperatura demasiado alta | Espere a que la batería se enfríe antes de continuar el funcionamiento
Temperatura de la célula de batería fuera de rango: Temperatura demasiado baja | Asegúrese de que la temperatura ambiente se encuentra dentro de rango Consulte Temperatura ambiente
Corriente de descarga a la herramienta demasiado alta | Consulte la configuración de la herramienta Retire la batería de la herramienta
Corriente de carga demasiado alta | Retire la batería del cargador y sustituya el cargador
Cargador no válido | Utilice un cargador adecuado Consulte Datos del cargador de batería en la Información sobre seguridad en ServAid
Tensión demasiado alta aplicada externamente al conector de batería | Utilice un cargador adecuado Consulte Datos del cargador de batería en la Información sobre seguridad en ServAid
| Luz roja fija | Error irrecuperable | Sustituya la batería

## Indicadores de carga (SOC, por sus siglas en inglés):

Pulse el botón de liberación (1) para mostrar la indicaciones de SOC (2).

Indicación | Carga de batería | Nota
--- | --- | ---
| Carga completa |
| Media carga |
| Carga baja | Cargue la batería cuando sea posible
| Casi agotada | Cargue la batería
| Vacío | Cargue la batería

Al acoplar la batería al cargador, el procedimiento de carga se iniciará y funcionará durante 20 segundos. A continuación, la carga se detiene temporalmente al ejecutar la batería la comprobación automática. La comprobación automática continúa durante 10 segundos y después de esto la batería reanuda la carga.

## Indicador de estado (SOH, por sus siglas en inglés)

SOH indica la cantidad restante de la capacidad original en las células de la batería, cuánto se ha degradado la batería desde que era nueva.

SOH no es una indicación de la carga actual de la batería.

Cuando se pulsa el botón aparece SOH de batería, como se indica a continuación.

Indicación | Patrón de parpadeo | Estado de batería (SOH, por sus siglas en inglés)
--- | --- | ---
| 1 parpadeo, verde | Más del 80 % de la capacidad original
| 1 parpadeo, amarillo | Entre el 70 y el 80 % de la capacidad original
| 1 parpadeo, rojo | Menos del 70 % de la capacidad original

## Indicadores del estado manuales:

Cuando se pulsa el botón de liberación durante 20 segundos aparece el estado actual de la batería mediante los LED en posición 3 parpadeando en secuencia, como se indica a continuación.

La batería 14V (4211613002) con letra de generación A y B no está equipada con un LED verde. El LED verde está indicado con una luz roja, como se describe en .

Secuencia LED | Estado de batería
--- | ---
Verde, verde, verde | Reposo, estado normal
Verde, verde, amarillo | Inactivo, estado normal
Verde, verde, rojo | Vacía, estado normal
Verde, verde, blanco | Carga por encima de temperatura, estado temporal
Verde, amarillo, verde | Carga por debajo de temperatura, estado temporal
Verde, amarillo, amarillo | Descarga por encima de temperatura
Verde, amarillo, rojo | Descarga por debajo de temperatura
Verde, amarillo, blanca | Carga por encima de corriente
Verde, rojo, verde | Descarga por encima de corriente
Verde, rojo, amarillo | MOSFET por encima de temperatura
Verde, rojo, rojo | Sin parámetros
Verde, rojo, blanco | Modo de calibración
Verde, blanco, verde | Estado de carga completa
Verde, blanco, amarillo | Descargando
Verde, blanco, rojo | Cargando
Amarillo, verde, verde | Modo de transporte
Amarillo, verde, amarillo | Apagando
Amarillo, verde, rojo | Sensor de temperatura de célula roto
Amarillo, verde, blanco | Sensor de temperatura MOSFET roto
Amarillo, amarillo, verde | Tensión de célula demasiado baja
Amarillo, amarillo, amarillo | Tensión de célula demasiado alta
Amarillo, amarillo, rojo | Las células están descompensadas
Amarillo, amarillo, blanco | Exceso de tensión en la batería
Amarillo, rojo, verde | Carga MOSFET rota
Amarillo, rojo, amarillo | Descarga MOSFET rota
Amarillo, rojo, rojo | Inicializando en puesta en marcha
Amarillo, rojo, blanco | Descarga apagada, modo de prueba
Amarillo, blanco, verde | Carga apagada, modo de prueba
Amarillo, blanco, amarillo | Descarga y carga apagadas, modo de prueba
Amarillo, blanco, rojo | Desconedtar de estado de cargador
Amarillo, blanco, blanco | Cargador no válido
Rojo, verde, verde | Versión equivocada de software de cargador
Rojo, verde, amarillo | Comprobación automática de carga FET
Rojo, verde, rojo | Comprobación automática de descarga FET
Rojo, verde, blanco | La suma de las tensiones de célula no es precisa
Rojo, amarillo, verde | Conector de célula defectuoso
Rojo, amarillo, amarillo | Exceso de tensión en acumulador
Rojo, amarillo, rojo | Discordancia entre temperaturas
Rojo, amarillo, blanco | Exceso de temperatura en batería
Rojo, rojo, verde | Sobrecarga
Blanco, blanco, rojo | Batería descargada

## Apagado de la batería

Si se pulsa el botón de liberación durante más de 60 segundos, los tres indicadores SOC blancos (2) parpadearán de uno en uno, en secuencia. Después de 30 segundos de parpadeo de los indicadores la batería se apagará.

## Aplicable a: