# LED-indikatorer

## Autonoma statusindikatorer:

Indikering | Blinkmönster | Batteristatus | Anmärkning
--- | --- | --- | ---
| Ingen indikation | Bra | Batteriet är i gott skick och fungerar väl
| Fast gult sken i 1,5 sekunder | Självtest vid strömtillslag | Batteriet i drift efter 1,5 sekunder
| Fast gult sken | Battericellens temperatur är utanför intervallet: För hög temperatur | Låt batteriet svalna innan du fortsätter
Battericellens temperatur är utanför intervallet: För låg temperatur | Se till att omgivningstemperaturen är inom intervallet Se Omgivningstemperatur
För hög urladdningsström till verktyget | Kontrollera verktygskonfigurationen Avlägsna batteriet från verktyget
För hög laddningsström | Avlägsna batteriet från laddaren och byt ut laddaren
Ogiltig laddare | Använd lämplig laddare Se batteriladdardata i säkerhetsinformationen på ServAid
För hög spänning externt till batteriets anslutningskontakt | Använd lämplig laddare Se batteriladdardata i säkerhetsinformationen på ServAid
| Fast rött sken | Oåterkalleligt fel | Byt batteri

## Laddningsindikatorer (SOC-indikatorer):

Tryck på frånkopplingsknappen (1) för att visa SOC-indikationen (2).

Indikering | Batteriladdning | Anmärkning
--- | --- | ---
| Fulladdat |
| Medelhög laddning |
| Låg laddning | Ladda batteriet när detta är möjligt
| Nästan slut | Ladda batteriet
| Tom | Ladda batteriet

När batteriet ansluts till laddaren startar laddningen och fortsätter i 20 sekunder. Laddningen stoppas sedan tillfälligt medan batteriet utför ett självtest. Självtestet fortsätter under 10 sekunder varefter batteriet fortsätter ladda igen.

## Indikatorer för skick (SOH, State of Health):

SOH visar hur mycket av den ursprungliga kapaciteten som finns kvar i battericellerna, dvs. hur mycket batteriet har försämrats sedan det var nytt.

SOH visar inte nuvarande batteriladdning.

När knappen trycks in visas batteriets SOH-skick enligt nedan:

Indikering | Blinkmönster | Hälsotillstånd (SOH, State of Health)
--- | --- | ---
| 1 blinkning, grön | Mer än 80 % av originalkapaciteten
| 1 blinkning, gul | Mellan 70–80 % av originalkapaciteten
| 1 blinkning, röd | Mindre än 70 % av originalkapaciteten

## Manuella statusindikatorer:

När frånkopplingsknappen trycks in i 20 sekunder visas batteriets status genom att LED-lamporna i position 3 blinkar i tur och ordning, enligt nedanstående lista.

Batteri 14 V (4211613002) med generationsbokstav A och B har ingen grön LED-lampa. Den gröna LED-lampan indikeras i stället med rött ljus, som beskrivet i .

Lysdiodsekvens | Batteriets status
--- | ---
Grön, grön, grön | Sovläge, normalstatus
Grön, grön, gul | Viloläge, normalstatus
Grön, grön, röd | Tomt, normalstatus
Grön, grön, vit | För hög temperatur vid laddning, övergående tillstånd
Grön, gul, grön | För låg temperatur vid laddning, övergående tillstånd
Grön, gul, gul | För hög temperatur vid urladdning
Grön, gul, röd | För låg temperatur vid urladdning
Grön, gul, vit | Överström vid laddning
Grön, röd, grön | Överström vid urladdning
Grön, röd, gul | För hög temperatur i MOSFET
Grön, röd, röd | Inga parametrar
Grön, röd, vit | Kalibreringsläge
Grön, vit, grön | Fulladdad status
Grön, vit, gul | Urladdning
Grön, vit, röd | Laddar
Gul, grön, grön | Transportläge
Gul, grön, gul | Stänger av
Gul, grön, röd | Cellens temperaturgivare trasig
Gul, grön, vit | MOSFET-temperaturgivare trasig
Gul, gul, grön | Cellspänning för låg
Gul, gul, gul | Cellspänning för hög
Gul, gul, röd | Obalanserade celler
Gul, gul, vit | Överspänning i batteriaggregatet
Gul, röd, grön | Laddningens MOSFET är trasig
Gul, röd, gul | Urladdningens MOSFET är trasig
Gul, röd, röd | Initierar vid start
Gul, röd, vit | Urladdning av, testläge
Gul, vit, grön | Laddning av, testläge
Gul, vit, gul | Urladdning och laddning av, testläge
Gul, vit, röd | Frånkoppling från laddarstatus
Gul, vit, vit | Ogiltig laddare
Röd, grön, grön | Fel version av laddarens programvara
Röd, grön, gul | FET självtest laddning
Röd, grön, röd | FET självtest urladdning
Röd, grön, vit | Summan av cellspänningarna stämmer inte
Röd, gul, grön | Fel i cellkontakt
Röd, gul, gul | Överspänning i ackumulator
Röd, gul, röd | Matchningsfel mellan temperaturer
Röd, gul, vit | För hög temperatur i aggregat
Röd, röd, grön | Överladdning
Vit, vit, röd | Aggregatet är dött

## Batteriavstängning

Om frånkopplingsknappen trycks in i mer än 60 sekunder kommer samtliga tre vita SOC-c(2) att blinka en efter en, i ordning. Efter att indikatorerna har blinkat i 30 sekunder stängs batteriet av.

## Gäller för: