# LED 표시등

## 자동 상태 표시등:

표시 | 점멸 패턴 | 배터리 상태 | 비고
--- | --- | --- | ---
| 아무 표시도 없음 | 양호 | 배터리의 상태가 좋으며 제대로 작동합니다.
| 1.5 초 동안 노란색 계속 켜짐 | 전원을 켤 때 자체 테스트 시행 | 1.5 초 후 배터리 작동
| 노란색 계속 켜짐 | 배터리 셀 온도가 사용 온도 범위를 벗어났습니다. 너무 높은 온도 | 작동을 계속하기 전에 배터리를 식히십시오.
배터리 셀 온도가 사용 온도 범위를 벗어났습니다. 너무 낮은 온도 | 주변 온도가 사용 온도 범위 내에 있는지 확인해 주세요. 자세한 내용은 주변 온도를 참조하십시오.
배터리에서 공구로 과도한 전류 방전 | 공구 구성을 점검해 주세요. 공구에서 배터리를 분리해 주세요.
과다한 충전 전류 | 배터리를 충전기에서 분리 후 충전기 교체하십시오.
올바르지 않은 충전기 | 적합한 충전기를 사용해 주세요. ServAid에 있는 안전 정보의 배터리 충전기 데이터를 참조하십시오.
배터리 커넥터 외부에 너무 높은 전압이 적용됨 | 적합한 충전기를 사용해 주세요. ServAid에 있는 안전 정보의 배터리 충전기 데이터를 참조하십시오.
| 빨간색 계속 켜짐 | 복구가 불가능한 오류 | 배터리를 교체해 주세요.

## 충전 상태(SOC: State Of Charge) 표시등

해제 버튼(1)을 눌러 SOC 표시(2)를 표시할 수 있습니다.

표시 | 배터리 충전 | 비고
--- | --- | ---
| 완전 충전 |
| 절반 충전 |
| 조금 충전 | 가능한 경우 배터리를 충전
| 배터리 잔량이 거의 없음 | 배터리를 충전하십시오.
| 비어 있음 | 배터리를 충전하십시오.

배터리를 충전기에 연결하면 충전 절차가 시작되고 20초 동안 계속됩니다. 배터리가 자체 테스트를 수행하면 충전이 일시적으로 중지됩니다 자체 테스트는 10초 동안 계속되고 그 후 배터리가 다시 충전됩니다.

## 배터리 품질(SOH:State Of Health) 표시등

SOH는 배터리 셀에 남아 있는 원래 설계 용량의 양, 즉 새 배터리를 사용한 이후 얼마나 저하되었는지를 확인할 수 있습니다.

SOH는 현재 배터리 충전량을 나타내는 것이 아닙니다.

버튼을 누르면 아래와 같이 배터리 SOH가 표시됩니다.

표시 | 점멸 패턴 | 배터리 품질 (SOH: State Of Health)
--- | --- | ---
| 녹색 1회 점멸 | 원래 용량의 80% 이상
| 노란색 1회 점멸 | 원래 용량의 70~80%
| 빨간색 1회 점멸 | 원래 용량의 70% 미만

## 수동 상태 표시등:

해제 버튼을 20 초 동안 누르면 아래 나열된 것처럼 위치 3의 LED 표시등이 순서대로 깜박이면서 현제 배터리 상태가 표시됩니다.

세대 문자 A 및 B가 있는 배터리 14V(4211613002)에는 녹색 LED가 장착되지 않습니다. 대신 녹색 LED는 에 설명된 대로 빨간색으로 표시됩니다.

LED 표시등 순서 | 배터리
--- | ---
녹색, 녹색, 녹색 | 휴면 모드, 정상 상태
녹색, 녹색, 노란색 | 유휴 모드, 정상 상태
녹색, 녹색, 빨간색 | 비어 있음, 정상 상태
녹색, 녹색, 흰색 | 일시적인 충전으로 인한 과열 상태
녹색, 노란색, 녹색 | 일시적인 낮은 충전 온도 상태
녹색, 노란색, 노란색 | 방전 시 과열
녹색, 노란색, 빨간색 | 낮은 온도 방전
녹색, 노란색, 흰색 | 과도한 충전 전류
녹색, 빨간색, 녹색 | 과도한 방전 전류
녹색, 빨간색, 노란색 | MOSFET 과열
녹색, 빨간색, 빨간색 | 매개변수 없음
녹색, 빨간색, 흰색 | 교정 모드
녹색, 흰색, 녹색 | 완전 충전 상태
녹색, 흰색, 노란색 | 방전
녹색, 흰색, 빨간색 | 충전
노란색, 녹색, 녹색 | 전송 모드
노란색, 녹색, 노란색 | 전원을 끄는 중
노란색, 녹색, 빨간색 | 셀 온도 센서 고장
노란색, 녹색, 흰색 | MOSFET 온도 센서 고장
노란색, 노란색, 녹색 | 배터리 셀 전압이 너무 낮음
노란색, 노란색, 노란색 | 배터리 셀 전압이 너무 높음
노란색, 노란색, 빨간색 | 배터리 셀들 간의 밸런스가 맞지 않음
노란색, 노란색, 흰색 | 배터리팩 과전압
노란색, 빨간색, 녹색 | 충전 MOSFET 고장
노란색, 빨간색, 노란색 | 방전 MOSFET 고장
노란색, 빨간색, 빨간색 | 시작 시 초기화 중
노란색, 빨간색, 흰색 | 방전 꺼짐, 테스트 모드
노란색, 흰색, 녹색 | 충전 꺼짐, 테스트 모드
노란색, 흰색, 노란색 | 방전 및 충전 꺼짐, 테스트 모드
노란색, 흰색, 빨간색 | 충전 상태에서 연결 해제
노란색, 흰색, 노란색 | 올바르지 않은 충전기 사용
빨간색 및 초록색 | 올바르지 않은 충전 소프트웨어의 버전
빨간색, 녹색, 노란색 | 충전 FET 자체 테스트
빨간색, 녹색, 흰색 | 방전 FET 자체 테스트
빨간색, 녹색, 흰색 | 배터리 셀들의 전압의 총합이 정확하지 않음
빨간색, 노란색, 녹색 | 셀 커넥터 결함
빨간색, 노란색, 노란색 | 누산기(accumulator) 전압 초과
빨간색, 노란색, 빨간색 | 온도 불일치
빨간색, 노란색, 흰색 | 배터리 팩 과열
빨간색, 빨간색, 녹색 | 과충전
흰색, 흰색, 빨간색 | 배터리 팩 교체

## 배터리 전원 끄기

해제 버튼을 60 초 이상 누르고 있으면 모든 3개의 흰색 SOC 표시등(2)이 차례대로 하나씩 깜박입니다. 표시등이 30 초 동안 깜박이면 배터리 전원이 꺼집니다.

## 적용 대상: