# LED 指示灯

## 自主状态指示灯：

指示 | 闪烁模式 | 电池状态 | 附注
--- | --- | --- | ---
| 无指示 | 好 | 电池健康且性能良好
| 恒亮黄光 1.5 秒 | 开机自检 | 电池在 1.5 秒后可运行
| 恒亮黄光 | 电池温度超出范围： 温度过高 | 在继续操作之前，请让电池冷却
电池温度超出范围： 温度太低 | 确保环境温度在范围内 参见环境温度
工具放电电流过大 | 检查工具配置 从工具中取出电池
充电电流过大 | 从充电器中取出电池并更换充电器
无效的充电器 | 使用合适的充电器 请参阅 ServAid 上的安全信息中的电池充电器数据。
外部对电池连接器施加的电压过高 | 使用合适的充电器 请参阅 ServAid 上的安全信息中的电池充电器数据。
| 恒亮红光 | 不可恢复的错误 | 更换电池

## 充电状态 (SOC) 指示灯：

按下释放按钮 (1) 显示 SOC 指示 (2)。

指示 | 电池电量 | 附注
--- | --- | ---
| 满电量 |
| 中等电量 |
| 低电量 | 可能时给电池充电
| 电量几乎用完 | 给电池充电
| 空 | 给电池充电

将电池连接到充电器时，充电过程将开始并持续 20 秒钟。然后，当电池执行自检时，充电会暂时停止。自检将持续 10 秒钟，此后电池将重新开始充电。

## 健康状态 (SOH) 指示灯：

SOH 指示电池单元中还剩多少原始容量，也就是说，与新的时候相比，电池衰减了多少。

SOH 不是当前电池电量的指示。

按下按钮后，显示电池 SOH，如下所示。

指示 | 闪烁模式 | 健康状态 (SOH)
--- | --- | ---
| 闪烁 1 次绿色 | 超过原始容量的 80%
| 闪烁 1 次黄色 | 原始容量的 70-80%
| 闪烁 1 次红色 | 低于原始容量的 70%

## 手动状态指示灯：

按下释放按钮 20 秒后，当前电池状态将通过依次闪烁的位于位置 3 的 LED 显示，如下所示。

世代字母为 A 和 B 的 14V 电池 (4211613002) 未配备绿色 LED。绿色 LED 改用红灯显示，如 中所述。

LED 顺序 | 电池状态
--- | ---
绿色、绿色、绿色 | 休眠、正常状态
绿色、绿色、黄色 | 空闲、正常状态
绿色、绿色、红色 | 没电、正常状态
绿色、绿色、白色 | 充电温度过高，瞬态
绿色、黄色、绿色 | 充电温度过低，瞬态
绿色、黄色、黄色 | 放电温度过高
绿色、黄色、红色 | 放电温度过低
绿色、黄色、白色 | 充电电流过高
绿色、红色、绿色 | 放电电流过高
绿色、红色、黄色 | MOSFET 温度过高
绿色、红色、红色 | 无参数
绿色、红色、白色 | 校准模式
绿色、白色、绿色 | 满充状态
绿色、白色、黄色 | 放电
绿色、白色、红色 | 充电
黄色、绿色、绿色 | 运输模式
黄色、绿色、黄色 | 电源休眠
黄色、绿色、红色 | 电池温度传感器损坏
黄色、绿色、白色 | MOSFET 温度传感器损坏
黄色、黄色、绿色 | 电池电压太低
黄色、黄色、黄色 | 电池电压太高
黄色、黄色、红色 | 电池失衡
黄色、黄色、白色 | 电池包电压过高
黄色、红色、绿色 | 充电 MOSFET 损坏
黄色、红色、黄色 | 放电 MOSFET 损坏
黄色、红色、红色 | 启动时初始化
黄色、红色、白色 | 放电完毕，测试模式
黄色、白色、绿色 | 充电完毕，测试模式
黄色、白色、黄色 | 放电和充电完毕，测试模式
黄色、白色、红色 | 断开充电器状态
黄色、白色、白色 | 充电器无效
红色、绿色、绿色 | 充电软件版本错误
红色、绿色、黄色 | 充电 FET 自检
红色、绿色、红色 | 放电 FET 自检
红色、绿色、白色 | 电池电压总和不准确
红色、黄色、绿色 | 电池连接器故障
红色、黄色、黄色 | 蓄电池电压过高
红色、黄色、红色 | 温度不匹配
红色、黄色、白色 | 电池包温度过高
红色、红色、绿色 | 过充
白色、白色、红色 | 电池包没电

## 电池断电

如果按下释放按钮超过 60 秒，则所有三个白色 SOC 指示灯 (2) 将依次逐一闪烁。指示灯闪烁 30 秒后，电池将断电。

## 适用于：