# Wskaźniki LED

## Autonomiczne wskaźniki stanu:

Wskazanie | Sposób migania | Stan naładowania akumulatora | Uwagi
--- | --- | --- | ---
| Brak wskazania | Dobry | Akumulator jest sprawny i działa prawidłowo
| Stałe żółte światło przez 1,5 sekundy | Autotest przy włączaniu zasilania | Akumulator gotowy do pracy po 1,5 sekundy
| Stałe żółte światło | Temperatura ogniwa akumulatora poza zakresem: Zbyt wysoka temperatura | Przed kontynuowaniem pracy akumulator musi ostygnąć
Temperatura ogniwa akumulatora poza zakresem: Zbyt niska temperatura | Upewnić się, że temperatura otoczenia mieści się w zakresie. Patrz Temperatura otoczenia.
Zbyt wysoki prąd rozładowania do narzędzia | Sprawdzić konfigurację narzędzia. Wyjąć akumulator z narzędzia.
Zbyt wysoki prąd ładowania | Wyjąć akumulator z ładowarki i wymienić ładowarkę
Niewłaściwa ładowarka | Użyć odpowiedniej ładowarki. Patrz Dane ładowarki akumulatora w Informacjach dotyczących bezpieczeństwa w ServAid.
Zbyt wysokie napięcie przyłożone zewnętrznie do złącza akumulatora | Użyć odpowiedniej ładowarki. Patrz Dane ładowarki akumulatora w Informacjach dotyczących bezpieczeństwa w ServAid.
| Stałe czerwone światło | Nieusuwalny błąd | Wymień akumulator

## Wskaźniki stanu naładowania (SOC):

Nacisnąć przycisk zwalniania (1), aby pokazać wskazanie SOC (2).

Wskazanie | Ładowarka akumulatora | Uwagi
--- | --- | ---
| W pełni naładowany |
| Średni poziom naładowania |
| Niski poziom naładowania | Naładuj akumulator, gdy będzie to możliwe
| Prawie wyczerpany | Naładuj akumulator
| Rozładowany | Naładuj akumulator

Po podłączeniu akumulatora do ładowarki rozpocznie się proces ładowania, który będzie trwał przez 20 sekund. Następnie ładowanie zostaje chwilowo wstrzymane, gdyż akumulator przeprowadza autotest. Autotest jest przeprowadzany przez 10 sekund, po czym akumulator wznawia ładowanie.

## Wskaźniki stanu żywotności (SOH):

Stan żywotności wskazuje, jaka część pierwotnej pojemności pozostała w ogniwach akumulatora, czyli w jakim stopniu akumulator uległ degradacji od czasu, gdy był nowy.

Wskaźnik ten nie pokazuje aktualnego poziomu naładowania akumulatora.

Po naciśnięciu przycisku wyświetla się stan żywotności akumulatora, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem.

Wskazanie | Sposób migania | Stan żywotności (SOH)
--- | --- | ---
| 1 mignięcie, zielony | Więcej niż 80% pierwotnej pojemności
| 1 mignięcie, żółty | Między 70% a 80% pierwotnej pojemności
| 1 mignięcie, czerwony | Mniej niż 70% pierwotnej pojemności

## Ręczne wskaźniki stanu:

Po naciśnięciu przycisku zwalniania przez 20 sekund bieżący stan akumulatora jest sygnalizowany przez migające kolejno diody LED w pozycji 3, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem.

Akumulator 14 V (4211613002) z oznaczeniem literowym generacji A i B nie jest wyposażony w zieloną diodę LED. Zielona dioda LED jest zamiast tego wskazywana za pomocą czerwonego światła, jak opisano w

Kolejność migania diod LED | Stan akumulatora
--- | ---
Zielona, zielona, zielona | Uśpienie, stan normalny
Zielona, zielona, żółta | Bezczynność, stan normalny
Zielona, zielona, czerwona | Nienaładowany, stan normalny
Zielona, zielona, biała | Ładowanie w niskiej temperaturze, stan przejściowy
Zielona, żółta, zielona | Ładowanie w wysokiej temperaturze, stan przejściowy
Zielona, żółta, żółta | Rozładowywanie w wysokiej temperaturze
Zielona, żółta, czerwona | Rozładowywanie w niskiej temperaturze
Zielona, żółta, biała | Ładowanie przy prądzie przetężeniowym
Zielona, czerwona, zielona | Rozładowanie przy prądzie przetężeniowym
Zielona, czerwona, żółta | MOSFET w niskiej temperaturze
Zielona, czerwona, czerwona | Brak parametrów
Zielona, czerwona, biała | Tryb kalibracji
Zielona, biała, zielona | Pełne naładowanie
Zielona, biała, żółta | Rozładowywanie
Zielona, biała, czerwona | Ładowanie
Żółta, zielona, zielona | Tryb transportu
Żółta, zielona, żółta | Wyłączanie
Żółta, zielona, czerwona | Uszkodzony czujnik temperatury ogniwa
Żółta, zielona, biała | Uszkodzony czujnik temperatury MOSFET
Żółta, żółta, zielona | Zbyt niskie napięcie ogniwa
Żółta, żółta, żółta | Zbyt wysokie napięcie ogniwa
Żółta, żółta, czerwona | Niezbalansowane ogniwa
Żółta, żółta, biała | Akumulator jest pod napięciem
Żółta, czerwona, zielona | Ładowanie MOSFET jest uszkodzone
Żółta, czerwona, żółta | Rozładowywanie MOSFET jest uszkodzone
Żółta, czerwona, czerwona | Inicjalizacja podczas uruchamiania
Żółta, czerwona, biała | Rozładowywanie wyłączone, tryb testowy
Żółta, biała, zielona | Ładowanie wyłączone, tryb testowy
Żółta, biała, żółta | Rozładowywanie i ładowanie wyłączone, tryb testowy
Żółta, biała, czerwona | Odłączenie od stanu ładowarki
Żółta, biała, biała | Niewłaściwa ładowarka
Czerwona, zielona, zielona | Nieprawidłowa wersja oprogramowania ładowania
Czerwona, zielona, żółta | Autotest FET ładowania
Czerwona, zielona, czerwona | Autotest FET rozładowywania
Czerwona, zielona, biała | Suma napięć ogniw nie jest prawidłowa
Czerwona, żółta, zielona | Uszkodzone złącze ogniw
Czerwona, żółta, żółta | Zbyt wysokie napięcie w akumulatorze
Czerwona, żółta, czerwona | Niezgodność temperatur
Czerwona, żółta, biała | Zbyt wysoka temperatura akumulatora
Czerwona, czerwona, zielona | Przeładowanie
Biała, biała, czerwona | Zepsuty akumulator

## Wyłączanie akumulatora

Jeśli przycisk zwalniania jest wciśnięty przez dłużej niż 60 s, wszystkie trzy białe wskaźniki SOC (2) będą migały jeden po drugim, w sekwencji. Po 30 s migania wskaźników akumulator się wyłączy.