# Seguridad general de operación

Lea estas instrucciones de seguridad antes de usar.

## Funcionamiento

- Antes de cada uso, compruebe si la batería presenta daños. No utilice dispositivos dañados.

- La tensión de la batería tiene que coincidir con la indicada en la placa de características del cargador y de la herramienta.

- Utilice las herramientas motorizadas solo con las baterías específicamente designadas. El uso de otras baterías puede provocar lesiones e incendios.

- No incinere, desmonte o aplaste la batería.

- Evite el contacto con fluidos que puedan rezumar de baterías defectuosas. Enjuague con agua la zona que haya entrado en contacto con los fluidos. Si el fluido entra en contacto con los ojos, consulte a un médico.

## Cargando

- No se permite el uso de otros cargadores no indicados en el apartado Datos de cargador de batería. Cargar la batería en un cargador no autorizado se considera como alteración del sistema y anulará la certificación de la herramienta.

- Inserte solo baterías limpias y secas en el cargador.

- Si se utiliza una cubierta protectora sobre la batería, asegúrese de desmontar la cubierta y comprobar daños potenciales antes de su carga.

- Compruebe si la batería presenta daños antes de cargarla. No cargue la batería si se ha dañado durante el uso o por accidente (p. ej., muescas en la caja o cualquier otro daño). Cambie las baterías dañadas.

- Recomendamos a los usuarios extraer la batería del cargador cuando se haya cargado por completo.

- No utilice el cargador cerca de ambientes explosivos, por ejemplo, cerca de una gasolinera

- Recomendamos a los usuarios utilizar el cargador en una zona protegida y segura definida (p. ej., en armarios de carga ventilados o bajo supervisión).

- Asegúrese de que el cargador permanece estable durante su carga para garantizar que las baterías no se caen al suelo.

Si identifica ruido o calor excesivo provenientes de la batería:

1. Si se encuentra en carga, desconecte el cargador. No extraiga la batería.

2. Aléjese de la batería.

3. Deje la batería 12 horas.

4. Póngase en contacto con su representante de Atlas Copco.

## Almacenamiento

- No almacene las baterías con objetos metálicos. Ninguna pieza de metal debe tocar los conectores de la batería, ya que podría producirse un cortocircuito.

- Guarde las baterías y los cargadores en un lugar seco y manténgalo seco en todo momento.

- Evite guardar baterías totalmente cargadas.

- No guarde la batería conectada a la herramienta eléctrica durante periodos largos

- Cargue las baterías durante el tiempo de mantenimiento, a ser posible cada 12 meses, como mantenimiento.

## Eliminación

- No tire los paquetes de baterías al fuego ni a la basura doméstica.