# Sécurité générale de l’utilisation

Lire ces consignes de sécurité avant l’utilisation.

## Fonctionnement

- Vérifier l'état du bloc-batterie avant chaque utilisation. Ne pas utiliser des dispositifs endommagés.

- La tension de la batterie doit correspondre à la tension mentionnée sur la plaque signalétique du chargeur et de l'outil.

- Utiliser les outils énergisés uniquement avec les blocs-batteries spécifiquement prévus à cet effet. L'utilisation de tout autre bloc-batterie peut créer un risque d'accidents corporels et d'incendie.

- Ne pas incinérer, démonter ou écraser le bloc-batterie.

- Éviter le contact avec le liquide qui peut fuir des blocs-batteries défectueux. En cas de contact avec le liquide, rincer avec de l’eau. En cas de contact avec les yeux, consulter un médecin.

## En charge

- Les chargeurs autres que celui indiqué dans la rubrique Données du chargeur de batterie ne sont pas autorisés. Charger la batterie sur un chargeur non approuvé est considéré comme une modification du système et rendra la certification de l'outil invalide.

- Ne placer sur le support de batterie du chargeur que des blocs-batteries propres et en bon état.

- Si la batterie est munie d'un couvercle de protection, veiller à retirer ce couvercle et rechercher d’éventuels dégâts sur la batterie avant de la charger.

- Vérifier l’absence de dégâts sur la batterie avant de la charger. Ne pas recharger un bloc-batterie qui a été endommagé en cours d'utilisation ou accidentellement (par ex. .des bosses sur le carter ou tout autre dégât). Remplacer les blocs-batteries endommagés.

- Nous recommandons aux utilisateurs de retirer la batterie du chargeur une fois qu'elle est complètement chargée.

- Ne pas utiliser le chargeur à proximité d'un environnement explosible, par exemple à proximité d'un poste de rechargement en gaz.

- Nous recommandons aux utilisateurs d'utiliser le chargeur dans une zone définie, protégée et sécurisée (par ex. armoires de charges ventilées ou sur surveillance).

- S'assurer de la stabilité du chargeur pendant la charge pour faire en sorte que les batteries ne tombent pas au sol.

Si vous décelez un bruit ou une chaleur intense provenant d'une batterie :

1. Si la batterie est en charge, débrancher le chargeur. Ne pas retirer la batterie.

2. Se mettre à l'écart de la batterie.

3. Laisser la batterie reposer pendant 12 heures.

4. Prendre contact avec un représentant Atlas Copco.

## Stockage

- Ne pas entreposer les blocs-batteries à côté d’objets métalliques. Ne pas mettre en contact des pièces métalliques avec les connecteurs du bloc de batterie : risque de court-circuit

- Entreposer les batteries et les chargeurs dans un endroit sec, et maintenir au sec en permanence.

- Éviter de stocker des batteries entièrement chargées.

- Ne pas stocker une batterie branchée sur un outil électroportatif pendant des périodes prolongées.

- Effectuer une charge d'entretien des batteries en stock, de préférence tous les 12 mois.

## Élimination

- Ne pas jeter les blocs-batteries dans le feu ou avec les ordures ménagères.