# Obecná bezpečnost při provozu

Přečtěte si tyto bezpečnostní pokyny před použitím.

## Provoz

- Před každým použitím zkontrolujte bateriový zdroj, zda není poškozený. Nepoužívejte poškozená zařízení.

- Napětí akumulátoru musí odpovídat napětí uvedenému na typovém štítku nabíječky a nástroje.

- Elektrické nástroje používejte pouze s bateriovými zdroji určenými konkrétně pro daný elektrický nástroj. Použití jakýchkoli jiných bateriových zdrojů může vytvořit riziko vzniku úrazu nebo požáru.

- Bateriový zdroj nikdy nespalujte, nerozebírejte ani nedrťte.

- Zabraňte dotyku s kapalinou, která může vytékat z poškozených bateriových zdrojů. V případě náhodného kontaktu s takovou kapalinou opláchněte postižené místo vodou. V případě kontaktu takové kapaliny s okem ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

## Nabíjení

- Používání jiných nabíječek než té, která je uvedena v části Údaje o nabíječce baterií, není dovoleno. Nabíjení akumulátoru v neschválené nabíječce je považováno za pozměňování systému a zneplatní osvědčení nástroje.

- Do držáku akumulátoru nabíječky vkládejte pouze čisté a suché bateriové zdroje.

- Je-li akumulátor opatřen ochranným krytem, před nabíjením jej odstraňte a zkontrolujte stav akumulátoru s ohledem na případné poškození.

- Před nabíjením zkontrolujte stav akumulátoru z hlediska případného poškození. Nikdy nenabíjejte bateriový zdroj poškozený při používání nebo nehodě (např. prohlubně v krytu nebo jiná poškození). Poškozené bateriové zdroje vyměňte.

- Doporučujeme uživatelům vyjmout po úplném nabití baterii z nabíječky.

- Nepoužívejte nabíječku v blízkosti výbušného prostředí, například v blízkosti čerpací stanice.

- Uživatelům doporučujeme nabíječku provozovat v chráněné a bezpečné oblasti (např. v nabíjecí skříni s ventilací nebo pod dohledem).

- Během nabíjení je nutno zajistit stabilní polohu nabíječky tak, aby akumulátory nemohly vypadnout např. na zem.

V případě zjištění hlučnosti nebo nadměrného úniku tepla z akumulátoru:

1. Pokud probíhá nabíjení, odpojte nabíječku. Akumulátor nevyjímejte.

2. Odstupte od akumulátoru.

3. Akumulátor nechejte v klidu po dobu 12 hodin.

4. Obraťte se na svého zástupce Atlas Copco.

## Skladování

- Neskladujte bateriové zdroje společně s kovovými předměty. Konektory akumulátoru nesmějí přijít do kontaktu s kovovými díly; hrozí nebezpečí zkratu.

- Uchovávejte akumulátory i nabíječky vždy v suchu a za všech okolností v suchém stavu.

- Neskladujte akumulátory plně nabité.

- Neskladujte akumulátor delší dobu připojený k elektrickému nástroji.

- U uskladněných baterií provádějte udržovací nabíjení, nejlépe každých 12 měsíců.

## Likvidace

- Bateriové zdroje nelikvidujte vhozením do ohně, ani v domovním odpadu.