# Indikátory LED

## Autonomní stavové kontrolky:

Indikace | Vzorec blikání | Stav baterie | Poznámka
--- | --- | --- | ---
| Bez indikace | Dobrý | Baterie je v dobrém stavu a zcela funkční
| Nepřerušované žluté světlo po dobu 1,5 sekundy | Samostatný test při zapnutí | Baterie je schopná provozu po 1,5 sekundě
| Nepřerušované žluté světlo | Teplota článku baterie je mimo rozsah: Příliš vysoká teplota | Před dalším používáním nechte baterii zchladnout
Teplota článku baterie je mimo rozsah: Příliš nízká teplota | Ujistěte se, že okolní teplota je ve specifikovaném rozsahu. Viz část Okolní teplota
Příliš vysoký vybíjecí proud do nástroje | Zkontrolujte konfiguraci nástroje Vyjměte baterii z nástroje
Příliš vysoký nabíjecí proud | Vyjměte baterii z nabíječky a vyměňte nabíječku
Neplatná nabíječka | Použijte nabíječku odpovídající specifikacím Viz Údaje o nabíječce baterií v bezpečnostních informacích na ServAid
Konektor baterie přijímá příliš vysoké napětí z externího zdroje | Použijte nabíječku odpovídající specifikacím Viz Údaje o nabíječce baterií v bezpečnostních informacích na ServAid
| Kontrolka svítí stále červeně | Nevratná chyba | Vyměňte baterii

## Indikátory stavu nabití:

Po uvolnění tlačítka (1) se zobrazí indikace stavu nabití (2).

Indikace | Nabití baterie | Poznámka
--- | --- | ---
| Plně nabitá |
| Středně nabitá |
| Téměř vybitá | Nabijte baterii, až to bude možné
| Téměř vybitá | Nabijte baterii
| Prázdná | Nabijte baterii

Po připojení baterie k nabíječce začne postup napájení a bude probíhat přibližně 20 sekund. Poté se nabíjení dočasně zastaví a baterie provede samostatný test. Samostatný test pokračuje po dobu 10 sekund a poté se baterie začne znovu nabíjet.

## Indikátory stavu baterie:

Stav baterie udává, kolik z původní kapacity zbývá v článcích baterie, tj. nakolik se kapacita baterie snížila od doby, kdy byla nová.

Stav baterie není ukazatel aktuálního stavu nabití baterie.

V případě stisknutí tlačítka se zobrazí stav baterie, jak je uvedeno níže:

Indikace | Vzorec blikání | Stav baterie:
--- | --- | ---
| 1 bliknutí, zeleně | Více než 80 % původní kapacity
| 1 bliknutí, žlutě | 70–80 % původní kapacity
| 1 bliknutí, červeně | Méně než 70 % původní kapacity

## Ruční stavové kontrolky:

V případě stisknutí uvolňovacího tlačítka po dobu 20 sekund se zobrazí stav baterie vyjádřený sekvencí blikajících LED kontrolek na pozici 3 – význam sekvencí je uveden níže.

Baterie 14 V (4211613002) s písmenem vytvoření A a B není vybavena zelenou LED diodou. Místo toho je zelená LED indikována červeným světlem, jak je popsáno v části .

Sekvence LED kontrolek | Stav baterie
--- | ---
Zelená, zelená, zelená | Spánek, běžný stav
Zelená, zelená, žlutá | Klid, běžný stav
Zelená, zelená, červená | Vybitý stav, běžný stav
Zelená, zelená, bílá | Příliš vysoká teplota při nabíjení, přechodný stav
Zelená, žlutá, zelená | Příliš nízká teplota při nabíjení, přechodný stav
Zelená, žlutá, žlutá | Příliš vysoká teplota při vybíjení
Zelená, žlutá, červená | Příliš nízká teplota při vybíjení
Zelená, žlutá, bílá | Příliš vysoké napětí při nabíjení
Zelená, červená, zelená | Příliš vysoké napětí při vybíjení
Zelená, červená, žlutá | Přepětí MOSFET
Zelená, červená, červená | Žádné parametry
Zelená, červená, bílá | Režim kalibrace
Zelená, bílá, zelená | Stav úplného nabití
Zelená, bílá, žlutá | Vybíjení
Zelená, bílá, červená | Nabíjení
Žlutá, zelená, zelená | Přepravní režim
Žlutá, zelená, žlutá | Vypínání
Žlutá, zelená, červená | Teplotní čidlo článku je porouchané
Žlutá, zelená, bílá | Teplotní čidlo MOSFET je porouchané
Žlutá, žlutá, zelená | Napětí článku je příliš nízké
Žlutá, žlutá, žlutá | Napětí článku je příliš vysoké
Žlutá, žlutá, červená | Články jsou nevyvážené
Žlutá, žlutá, bílá | Napětí bateriového zdroje je příliš vysoké
Žlutá, červená, zelená | Nabíjení MOSFET je porouchané
Žlutá, červená, žlutá | Vybíjení MOSFET je porouchané
Žlutá, červená, červená | Inicializace při spuštění
Žlutá, červená, bílá | Vybíjení je vypnuto, režim testování
Žlutá, bílá, zelená | Nabíjení je vypnuto, režim testování
Žlutá, bílá, žlutá | Vybíjení i nabíjení je vypnuto, režim testování
Žlutá, bílá, červená | Stav odpojení od nabíječky
Žlutá, bílá, bílá | Nabíječka je neplatná
Červená, zelená, zelená | Nesprávná verze softwaru pro nabíjení
Červená, zelená, žlutá | Samostatný test nabíjení FET
Červená, zelená, červená | Samostatný test vybíjení FET
Červená, zelená, bílá | Součet napětí článků není přesný
Červená, žlutá, zelená | Vadný konektor článku
Červená, žlutá, žlutá | Přepětí akumulátoru
Červená, žlutá, červená | Neshoda teplot
Červená, žlutá, bílá | Přepětí bateriového zdroje
Červená, červená, zelená | Přepětí
Bílá, bílá, červená | Bateriový zdroj je nefunkční

## Vypnutí baterie

Pokud je uvolňovací tlačítko stisknuto déle než 60 sekund, blikají postupně všechny tři bílé indikátory stavu nabití (2). Po 30 sekundách blikání indikátorů se baterie vypne.