# Luzes de sinalização de LED

## Luzes de sinalização de Status autônomo:

Luz de sinalização | Padrão de intermitência | Status da bateria | Nota
--- | --- | --- | ---
| Sem luz de sinalização | Boa | A integridade da bateria é boa e seu desempenho é bom
| Luz amarela permanente por 1,5 segundo | Autoteste ao ligar | Bateria operacional após 1,5 segundo
| Luz amarela permanente | Temperatura da bateria fora do intervalo: Temperatura elevada demais | Deixe a bateria resfriar antes de continuar operando
Temperatura da bateria fora do intervalo: Temperatura baixa demais | Confirme se a temperatura ambiente está dentro do intervalo. Consulte Temperatura do Ambiente
Corrente de descarga para a ferramenta alta demais | Confira a configuração da ferramenta Remova a bateria da ferramenta
Corrente de carga alta demais | Remova a bateria do carregador e troque o carregador
Carregador inválido | Use o carregador adequado Consulte Dados do Carregador da Bateria em Informações de Segurança no ServAid
Tensão alta demais aplicada externamente ao conector da bateria | Use o carregador adequado Consulte Dados do Carregador da Bateria em Informações de Segurança no ServAid
| Luz vermelha permanente | Erro irrecuperável | Substituir a bateria

## Luzes de sinalização do Estado da carga (SOC):

Pressione o botão Liberar (1) para mostrar a luz de sinalização de SOC (2).

Luz de sinalização | Carga da Bateria | Nota
--- | --- | ---
| Completamente carregada |
| Carga média |
| Bateria fraca | Carregue a bateria quando possível
| Quase descarregada | Carregar a bateria
| Descarregada | Carregar a bateria

Ao prender a bateria ao carregador, o procedimento de carregamento será iniciado e prosseguirá por 20 segundos. O carregamento para temporariamente à medida que a bateria realiza o autoteste. O autoteste prossegue por 10 segundos e, depois disso, a bateria retoma o carregamento.

## Luzes de Sinalização do Estado de Integridade (SOH):

O SOH indica o quanto da capacidade original ainda resta na bateria, ou seja, o quanto a bateria se degradou desde que era nova.

O SOH não é uma indicação da carga atual da bateria.

Ao se pressionar o botão, o SOH da bateria é mostrado, conforme listado a seguir:

Luz de sinalização | Padrão de intermitência | Estado de Integridade (SOH)
--- | --- | ---
| Pisca uma vez, em verde | Mais de 80% da capacidade original
| Pisca uma vez, em amarelo | Entre 70 e 80% da capacidade original
| Pisca uma vez, em vermelho | Menos de 70% da capacidade original

## Luzes de sinalização de Status manual:

Ao se pressionar o botão Liberar por 20 segundos o estado atual da bateria é mostrado pelos LEDs que piscam na posição 3 em sequência, conforme listado a seguir:

A bateria de 14V (4211613002) com as letras de geração A e B não é equipada com uma luz de LED verde. Em vez disso, a luz de LED verde é sinalizada com a luz vermelha, conforme descrito em .

Sequência de LED | Estado da bateria
--- | ---
Verde, verde, verde | Suspensão, estado normal
Verde, verde, amarelo | Ociosa, estado normal
Verde, verde, vermelha | Descarregada, estado normal
Verde, verde, branco | Temperatura excessiva de carga, estado transiente
Verde, amarelo, verde | Temperatura baixa demais de carga, estado transiente
Verde, amarelo, amarelo | Temperatura excessiva de descarga
Verde, amarelo, vermelho | Temperatura baixa demais de descarga
Verde, amarelo, branco | Sobrecorrente de carga
Verde, vermelha, verde | Sobrecorrente de descarga
Verde, vermelho, amarelo | Temperatura excessiva do MOSFET
Verde, vermelho, vermelho | Não há parâmetros
Verde, vermelho, branco | Modo de calibração
Verde, branco, verde | Estado de carga total
Verde, branco, amarelo | Descarregando
Verde, branco, vermelho | Carregando
Amarelo, verde, verde | Modo de transporte
Amarelo, verde, amarelo | Desligando
Verde, Amarelo, vermelha | Sensor de temperatura da célula quebrado
Amarelo, verde, branco | Sensor de temperatura do MOSFET quebrado
Amarelo, amarelo, verde | Tensão da célula baixa demais
Amarelo, amarelo, amarelo | Tensão da célula alta demais
Amarelo, amarelo, vermelho | Células desequilibradas
Amarelo, amarelo, branco | Bateria com sobretensão
Amarelo, vermelho, verde | MOSFET de carga está quebrado
Amarelo, vermelho, amarelo | MOSFET de descarga está quebrado
Amarelo, vermelho, vermelho | Inicializado na inicialização
Amarelo, vermelho, branco | Descarga desativada, modo de teste
Amarelo, branco, verde | Carga desativada, modo de teste
Amarelo, branco, amarelo | Descarga e carga desativadas, modo de teste
Amarelo, branco, vermelho | Estado Desconectar do carregador
Amarelo, branco, branco | Carregador está inválido
Vermelho, verde, verde | Versão do software do carregador está errada
Vermelho, verde, amarelo | Autoteste do FET de carga
Vermelho, verde, vermelho | Autoteste do FET de descarga
Vermelho, verde, branco | Soma das tensões das células imprecisa
Vermelho, amarelo, verde | Conector da célula com defeito
Vermelho, amarelo, amarelo | Sobretensão do acumulador
Vermelho, amarelo, vermelho | Temperaturas não correspondem
Vermelho, amarelo, branco | Temperatura da bateria alta demais
Vermelho, vermelho, verde | Carregada demais
Branco, branco, vermelho | Bateria descarregada

## Alimentação da bateria desligada

Caso o botão Liberar seja pressionado por mais de 60 segundos, todas as luzes de sinalização brancas de SOC (2) piscarão uma a uma em sequência. Após as luzes de sinalização piscarem por 30 segundos, a alimentação da bateria será desligada.