# LEDインジケータ

## 自律ステータス インジケータ：

表示 | 点滅パターン | バッテリーステータス | 注意
--- | --- | --- | ---
| 表示なし | OK | バッテリーが正常で、パフォーマンスが良好
| 1.5秒間黄色点灯 | 電源投入時にセルフテスト | 1.5秒後にバッテリーが動作する
| 黄色点灯 | バッテリーセルの温度が範囲外： 温度が高すぎる | バッテリーが冷めるのを待ってから操作を続けてください
バッテリーセルの温度が範囲外： 温度が低すぎる | 周囲温度が範囲内にあることを確認してください。 「周囲温度」を参照してください。
ツールへの放電電流が高すぎる | ツール構成を確認してください ツールからバッテリーを取り外します
充電電流が高すぎる | 充電器からバッテリーを取り外し、充電器を交換してください。
充電器が無効です | 適切な充電器を使用してください。 ServAid の安全に関する注意事項にあるバッテリー充電器のデータを参照してください。
バッテリコネクタに外部から印加された電圧が高すぎます | 適切な充電器を使用してください。 ServAid の安全に関する注意事項にあるバッテリー充電器のデータを参照してください。
| 赤色点灯 | 回復不能なエラー | バッテリーの交換

## 充電状態（SOC）のインジケータ：

リリースボタン (1) を押すと SOC インジケータ (2) が表示されます。

表示 | バッテリー充電 | 注意
--- | --- | ---
| フル充電 |
| 中程度の充電 |
| 低充電 | 可能であれば充電する
| ほぼ空 | バッテリーを充電してください
| 空 | バッテリーを充電してください

バッテリーを充電器に取り付けると、充電手順が開始され、20秒間続きます。その後、バッテリーがセルフテストを実行するため、充電は一時的に停止されます。セルフテストは10秒間続き、その後バッテリーは再び充電を再開します。

## 正常性インジケータの状態（SOH）：

SOHは、バッテリーセルに残っている元の容量の量、つまり、バッテリーが新品時以降どの程度劣化したかを示します。

SOH は、現在のバッテリー残量を示すものではありません。

ボタンを押すと、次の通りバッテリー SOH が表示されます：

表示 | 点滅パターン | 正常性の状態（SOH）
--- | --- | ---
| 緑で1回点滅 | 元の容量の 80% 以上
| 黄色で1回点滅 | 元の容量の 70 ～ 80%
| 赤で1回点滅 | 元の容量の 70% 未満

## 手動ステータスインジケータ：

リリースボタンを20秒間押すと、次のように、位置 3 の LED が順番に点滅して現在のバッテリー状態を示します。

世代を示す文字 A と B の付いたバッテリー 14V (4211613002) には、緑色の LED は搭載されていません。 に説明されている通り、緑色の LED の代わりに赤色の点灯で示されます。

LEDシーケンス | バッテリーの状態
--- | ---
緑、緑、緑 | スリープ状態、正常状態
緑、緑、黄 | アイドル状態、通常状態
緑、緑、赤 | 空の状態、通常の状態
緑、緑、白 | 過熱充電、過渡状態
緑、黄、緑 | 温度未満での充電、過渡状態
緑、黄、黄 | 過熱放電
緑、黄、赤 | 温度未満での放電
緑、黄、白 | 過電流充電
緑、赤、緑 | 過電流放電
緑、赤、黄 | MOSFET過熱
緑、赤、赤 | パラメータなし
緑、赤、白 | キャリブレーションモード
緑、白、緑 | 完全充電状態
緑、白、黄 | 放電中
緑、白、赤 | 充電中
黄、緑、緑 | 輸送モード
黄、緑、黄 | 電源切断中
黄、緑、赤 | セル温度センサーが故障しています
黄、緑、白 | MOSFET温度センサーが故障しています
黄、黄、緑 | セル電圧 過少
黄、黄、黄 | セル電圧 高すぎ
黄、黄、赤 | セルが不安定です
黄、黄、白 | パックが過電圧です
黄、赤、緑 | 充電MOSFETが故障しています
黄、赤、黄 | 放電MOSFETが故障しています
黄、赤、赤 | 起動時の初期化
黄、赤、白 | 放電オフ、テストモード
黄、白、緑 | 充電オフ、テストモード
黄、白、黄 | 放電と充電オフ、テストモード
黄、白、赤 | 充電器の状態から切断
黄、白、白 | 充電器が無効です
赤、緑、緑 | 充電ソフトウェアのバージョンが正しくありません
赤、緑、黄 | 充電FETセルフテスト
赤、緑、赤 | 放電FETセルフテスト
赤、緑、白 | セル電圧の合計が正確ではありません
赤、黄、緑 | セルコネクタの不良
赤、黄、黄 | アキュムレータの過電圧
赤、黄、赤 | 温度間の不一致
赤、黄、白 | パック温度超過
赤、赤、緑 | 過充電済み
白、白、赤 | パックが故障しました

## バッテリー電源オフ

リリースボタンを 60 秒間以上押すと、3 つの白い SOC インジケーター (2) が 1 つずつ順に点滅します。インジケーターが 30 秒間点滅した後、バッテリーの電源がオフになります。