# Voyants LED

## Voyants d'état autonomes :

Voyant | Type de clignotement | État de la batterie | Remarque
--- | --- | --- | ---
| Aucune indication | Bon | La batterie est bonne et fonctionne bien
| Voyant jaune fixe pendant 1,5 seconde | Auto-test à l’allumage | Batterie opérationnelle après 1,5 seconde
| Voyant jaune fixe | La température de la batterie dépasse la limite : Température trop élevée | Laisser refroidir la batterie avant de continuer
La température de la batterie dépasse la limite : Température trop basse | Veiller à ce que la température ambiante soit dans les limites acceptables Voir Température ambiante
Décharge de courant vers l'outil trop élevée | Vérifier la configuration de l’outil Retirer la batterie de l’outil
Courant de charge trop élevé | Retirer la batterie du chargeur et remplacer le chargeur
Chargeur non valable | Utiliser le chargeur approprié Voir Données du chargeur de batterie disponibles sur ServAid
Tension trop haute appliquée extérieurement sur le connecteur de batterie | Utiliser le chargeur approprié Voir Données du chargeur de batterie disponibles sur ServAid
| Voyant rouge clignotant | Erreur non réparable | Remplacer la batterie

## Voyants d'état de charge (SOC) :

Appuyez sur le bouton de déverrouillage (1) pour afficher le voyant SOC (2).

Voyant | Charge de la batterie | Remarque
--- | --- | ---
| Charge complète |
| Charge moyenne |
| Charge faible | Charger la batterie dès que possible
| Presque vide | Charger la batterie
| Vide | Charger la batterie

Lors de la fixation de la batterie sur le chargeur, la procédure de mise en charge démarrera et durera 20 secondes. La charge est ensuite temporairement arrêtée pendant que la batterie effectue un auto-test. L’auto-test continue pendant 10 secondes et ensuite la batterie reprend la charge.

## Voyant d'état de santé (SOH) :

Le SOH indique la part de la capacité nominale qui reste dans les cellules de la batterie, c'est-à-dire le degré de dégradation de la batterie depuis sa mise en service.

SOH n'est pas une indication de la charge actuelle de la batterie.

Lorsque le bouton est enfoncé le SOH de la batterie est indiqué, comme listé ci-dessous :

Voyant | Type de clignotement | État de santé (SOH)
--- | --- | ---
| 1 clignotant, vert | Plus de 80 % de la capacité nominale
| 1 clignotant, jaune | Entre 70-80 % de la capacité nominale
| 1 clignotant, rouge | Moins de 70 % de la capacité nominale

## Voyants d'état manuel :

Lorsque le bouton de déverrouillage est enfoncé pendant 20 secondes l’état actuel de la batterie est indiqué par les LED en position 3 qui clignotent en séquence, comme listé ci-dessous.

La batterie 14 V (4211613002) avec la lettre de génération A et B n'est pas équipée d'une LED verte. La LED verte est à la place indiquée par une lumière rouge, comme décrit dans .

Séquence LED | État de la batterie
--- | ---
Vert, vert, vert | En veille, état normal
Vert, vert, jaune | Repos, état normal
Vert, vert, rouge | Vide, état normal
Vert, vert, blanc | Température de charge trop élevée, état transitoire
Vert, jaune, vert | Température de charge trop basse, état transitoire
Vert, jaune, jaune | Température de décharge trop élevée
Vert, jaune, rouge | Température de décharge trop basse
Vert, jaune, blanc | Courant de charge trop élevé
Vert, rouge, vert | Courant de décharge trop élevé
Vert, rouge, jaune | Température du MOSFET trop élevée
Vert, rouge, rouge | Aucun paramètre
Vert, rouge, blanc | Mode étalonnage
Vert, blanc, vert | État de charge complète
Vert, blanc, jaune | Décharge en cours
Vert, blanc, rouge | En charge
Jaune, vert, vert | Mode transport
Jaune, vert, jaune | Extinction en cours
Jaune, vert, rouge | Capteur de température de la cellule cassé
Jaune, vert, blanc | Capteur de température du MOSFET cassé
Jaune, jaune, vert | Tension de la cellule trop basse
Jaune, jaune, jaune | Tension de la cellule trop élevée
Jaune, jaune, rouge | Cellules non équilibrées
Jaune, jaune, blanc | Bloc en surtension
Jaune, rouge, vert | MOSFET de charge cassé
Jaune, rouge, jaune | MOSFET de décharge cassé
Jaune, rouge, rouge | Initialisation au démarrage
Jaune, rouge, blanc | Décharge arrêtée, mode test
Jaune, blanc, vert | Charge arrêtée, mode test
Jaune, blanc, jaune | Décharge et charge arrêtées, mode test
Jaune, blanc, rouge | Déconnecter du chargeur
Jaune, blanc, blanc | Chargeur non valide
Rouge, vert, vert | Version erronée du logiciel de charge
Rouge, vert, jaune | Auto-test de charge du FET
Rouge, vert, rouge | Auto-test de décharge du FET
Rouge, vert, blanc | Somme des tensions des cellules erronée
Rouge, jaune, vert | Connecteur de cellule défaillant
Rouge, jaune, jaune | Tension de l’accumulateur trop élevée
Rouge, jaune, rouge | Incohérence des températures
Rouge, jaune, blanc | Température du bloc trop élevée
Rouge, rouge, vert | Surcharge
Blanc, blanc, rouge | Bloc mort

## Batterie hors tension

Si vous appuyez sur le bouton de déverrouillage pendant plus de 60 secondes, les trois voyants SOC blancs (2) clignoteront un par un, l'un après l'autre. Après 30 secondes de clignotement des voyants, la batterie s'éteint.