# Montáž kazety

1. Skrutkami upevnite hornú rozperku, reakčnú rozperku a kolík reakčnej západky k bočnej doske. Naneste prostriedok Loctite 243 na skrutky a utiahnite ich v tejto polohe.

   Model | Šesťhranné upínadlo s malou skrutkou | Šesťhranné upínadlo s veľkou skrutkou
   --- | --- | ---
   Veľkosť | Uťahovací moment (Nm) | Veľkosť | Uťahovací moment (Nm)
   TL02 | 1/8 in. | 6 | 5/32 in. | 12
   TL04 | 5/32 in. | 12 | 3/16 in. | 16
   TL08 | 3/16 in. | 16 | 7/32 in. | 20
   TL14 | 7/32 in. | 25 | 5/16 in. | 35
   TL18 | 7/32 in. | 40 | 5/16 in. | 50
   TL30 | 5/16 in. | 45 | 3/8 in. | 55

2. Namažte bočnú dosku a reakčnú západku prípravkom Molykote 1000. Potom namontujte ochranný plášť a reakčnú západku s rozperkami a pružinou.

3. Naneste prostriedok Loctite 243 na skrutku ochranného plášťa a utiahnite ju do reakčnej rozperky.

4. Namažte dosku upínadla a priemery ložísk račne prostriedkom Molykote 1000. Potom ju nainštalujte na bočnú dosku.

5. Prestrčte račňu cez dosku upínadla a do bočnej dosky.

6. Zasuňte kolíky pružiny [2×] do dosky upínadla.

7. Namontujte západky upínadla [2×], pružinu a vedenie pružiny.

8. Nainštalujte kolík upínadla a pružinu.

9. Namažte obe strany druhej dosky upínadla prostriedkom Molykote 1000. Umiestnite otvory v jednej línii s kolíkmi pružín, potom kolíky pružín zarazte na ich miesto. Uistite sa, že otvory pre západky upínadla zostanú v jednej línii.

   Uistite sa, že medzera medzi doskami upínadla je paralelná a v rovnomernom rozstupe a že pružiny sú zaháknuté nad kolíkom pre západky upínadla, aby fungovali správne.

10. Vyskúšajte, či západky upínadla fungujú podľa očakávaní: držte račňu a potlačte dosky upínadla.

    Západky upínadla by sa mali zdvihnúť nad zuby račne a zacvaknúť späť na svoje miesto. Ak sa západky upínadla zaseknú, uistite sa, že medzera dosiek upínadla je správna.

11. Namažte vŕtanie a vnútornú čelnú plochu bočnej dosky prípravkom Molykote 1000. Položte bočnú dosku nad račňu a umiestnite otvory pre skrutky v jednej línii. Naneste prostriedok Loctite 243 na skrutky a utiahnite ich v tejto polohe ako predtým.

12. Prestrčte pridržiavací kolík cez obidve bočné dosky. Umiestnite výrez pre kolík v jednej línii s otvorom pre skrutku; potom nainštalujte trecí kotúč a skrutku. Nastavte uťahovací moment na skrutku, aby ste získali správne trenie proti kolíku.

Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4 a 5
Krok 6
Krok 7
Krok 8
Krok 9
Krok 10
Krok 11
Krok 12

## Vzťahuje sa na: