# Uvoľnenie

Ak sú upevňovacie prvky silno skorodované alebo boli v prevádzke vystavené vysokej teplota, moment odtrhu môže byť viac ako dvakrát vyšší než uťahovací moment. Na uvoľnenie použite väčší nástroj ako na uťahovanie. Na uľahčenie uvoľnenia odstráňte drôtenou kefou všetku povrchovú hrdzu a naneste olej na maticu, skrutku a dosadaciu plochu. Skôr ako sa pokúsite uvoľniť upevňovací prvok, počkajte dostatočne dlho, kým sa olej vsiakne a vnikne dovnútra.

Pri uvoľňovaní upevňovacích prvkov môže dôjsť k náhlemu uvoľneniu energie, keď sa upevňovací prvok odtrhne. To môže spôsobiť neočakávanú rázovú silu na nástroj. Na ochranu komponentov upínadla neprekračujte počas uvoľňovania 90 % maximálneho tlaku. Ak 90 % neuvoľní upevňovací prvok, použite väčší nástroj, ak je to možné.

Pri uvoľňovaní nikdy neudierajte po kľúči alebo nástrčke kladivom.

1. Nastavte cieľovú hodnotu tlaku na 20 bar (9 000 psi).

2. Umiestnite nástroj na upevňovací prvok, ktorý sa má uvoľniť. Tlačte nástroj smerom k reakčnému povrchu, kým sa reakčné rameno nedostane do kontaktu s vhodným reakčným bodom.

   - Reakčná konštrukcia musí byť dostatočne pevná, aby odolala reakčnej sile z hydraulického nástroja.

   - Vyhýbajte sa skoseným povrchom, pretože reakčné rameno by mohlo skĺznuť a spôsobiť tak nepriaznivé zaťaženie a nestabilitu nástroja.

   - Neuvoľňujte rozperky na vytvorenie reakčnej konštrukcie. Ak sériové reakčné rameno nie je vhodné, obráťte sa o radu na spoločnosť Atlas Copco.

3. Na spustenie čerpadla stlačte a pustite tlačidlo Vysunúť [1].

4. Podoprite nástroj podpernou rukoväťou a uistite sa, že:

   - Kazeta úplne zabrala do uvoľňovaného upevňovacieho prvku.

   - Reakčné rameno je pevne proti reakčnej konštrukcii.

   - Hadica a spojky sú bez okolitých konštrukcií a voľne sa pohybujú.

   Majte na pamäti, že pri ťahaní nástroja späť musíte podoprieť hmotnosť nástroja, predovšetkým pri inverzných aplikáciách. Ak nástroj nie je podopretý, môže spadnúť z aplikácie.

5. Stlačte a podržte tlačidlo Vysunúť [1 tak, aby sa upínadlo otáčalo.

   Tlak sa bude zvyšovať, kým sa nedosiahne moment odtrhu. Potom bude tlak klesať, ako sa upínadlo otáča a upevňovací prvok uvoľňuje.

   Keď piest dosiahne koniec zdvihu stane sa nasledovné:

   - Reakčná západka vydá zvuk cvaknutia.

   - Kazeta sa prestane otáčať.

   - Tlak sa zvýši na nastavenú cieľovú hodnotu.

     To neznamená, že skrutka je uvoľnená správne, len to indikuje, že nástroj je v plnom zdvihu.

6. Keď nástroj dosiahne plný zdvih, podoprite nástroj a pustite tlačidlo Vysunúť [1] na závesnom paneli s diaľkovým ovládaním. Nástroj sa automaticky zasunie. Keď je nástroj úplne zasunutý, západka upínadla zacvakne.

7. Nástroj je teraz opäť pripravený na vysunutie. Opakujte kroky 4 –6, kým sa upevňovací prvok úplne neuvoľní.

8. Na zastavenie čerpadla stlačte tlačidlo Zastaviť [0] na závesnom paneli s diaľkovým ovládaním.

Uvoľnenie

## Vzťahuje sa na: