# Lossa slangen från pumpen

Koaxialkopplingen har en säkerhetsfunktion för att förhindra oavsiktlig urkoppling under användning. Läs om hur du kopplar från slangen innan du använder utrustningen.

1. Håll i pumpens ram för att förhindra att pumpen rör sig under urkopplingen.

2. Tryck slangnippeln mot pumpen (illustration 1) tills mellanrummet mellan den räfflade kragen och nippeln sluts (illustration 2).

3. Håll positionen ovan och tryck den räfflade kragen mot pumpen (illustration 3).

4. Dra bort slangen från pumpen så kommer kopplingen automatiskt att fjädra isär (illustration 4).

Om kopplingarna inte pressas och hålls samman kan den räfflade kragen inte röra sig, och kopplingarna kan inte kopplas från. Detta är en säkerhetsfunktion som syftar till att förhindra oavsiktlig urkoppling.

## Gäller för: