# Устранение неисправностей

Неполадка | Вероятная причина | Требуемое действие
--- | --- | ---
Ключ не выдвигается. | Муфты не полностью соединены или неисправны. Неисправны уплотнители поршня ключа или уплотнители поворотного коллектора. Электромагнитный клапан насоса неисправен. | Подтяните или замените муфты. Замените уплотнители. Замените электромагнитный клапан насоса. См. инструкцию к насосу.
Ключ не втягивается. | См. выше. Неисправность приводного штифта. Неисправность пружины собачки. Неисправность храповика или приводной собачки. | См. выше. Замените приводной штифт. Замените пружину собачки. Замените поврежденные компоненты.
Ключ не выдвигается, но на манометре отображается давление. | Муфты не полностью соединены или неисправны. Электромагнитный клапан насоса неисправен. | Подтяните или замените муфты. Замените электромагнитный клапан насоса. См. инструкцию к насосу.
Ключ работает в обратном направлении (только для винтовых муфт). | Муфты подключены наоборот либо на ключе, либо на насосе, либо на шланге. В системе используется четное количество шлангов, из-за чего меняется направление потока масла. | Исправьте ориентацию муфт. См. раздел Соединение винтовых муфт. Измените количество шлангов в системе на нечетное, чтобы скорректировать направление потока масла.
Давление в ключе не нагнетается. | Неисправны уплотнители поршня ключа или уплотнители поворотного коллектора. Перепускной клапан давления насоса неисправен. Напряжение на насосе слишком низкое из-за использования удлинительных кабелей. Давление воздуха в насосе или расход воздуха слишком низкие. Для воздушных фильтров, регуляторов, смазочных устройств (FRL) имеется ограничение из-за чрезмерной влажности или грязи в поступающем воздухе. Низкий уровень масла в насосе, или забит фильтр. | Замените уплотнители. Замените перепускной клапан. См. инструкцию к насосу. Используйте более короткий удлинительный кабель или провода большего сечения. См. инструкцию к насосу. Требования см. в инструкции к насосу. Отремонтируйте или замените FRL. См. инструкцию к насосу. Заполните масляный бак или очистите воздушный фильтр. См. инструкцию к насосу.
Ключ работает медленно. | Муфты не полностью соединены или неисправны. Имеется сужение в гидравлическом или пневматическом (воздушный насос) шланге. Напряжение, давление воздуха в насосе или расход воздуха слишком низкие. Для воздушных фильтров, регуляторов, смазочных устройств (FRL) имеется ограничение из-за чрезмерной влажности или грязи в поступающем воздухе. Низкий уровень масла в насосе, или забит фильтр. Имеется внутренняя утечка в ключе или коаксиальной муфте. Имеется внутренняя утечка в насосе. | Подтяните или замените муфты. Замените шланг. Требования см. в инструкции к насосу. Отремонтируйте или замените FRL. См. инструкцию к насосу. Заполните масляный бак или очистите воздушный фильтр. См. инструкцию к насосу. Замените уплотнители. Устранение неисправностей см. в инструкции к насосу.
Инструмент блокируется приложением. | Включение реактивной собачки совпало с достижением целевого момента затяжки. Реакционная точка не жесткая. | Восстановите давление до целевого момента затяжки и удерживайте давление. Нажмите и удерживайте рычаги реактивной собачки и ослабьте давление. Перейдите к жесткой реакционной точке.
Храповик не делает последовательных ходов. | Храповик, приводная собачка или пружины приводной собачки повреждены. Неисправность пружины приводного штифта. Неисправность приводного штифта. | Замените поврежденные компоненты. Замените пружину. Замените приводной штифт.
Храповик прыгает во время хода подачи. | Храповик, приводная собачка или пружины приводной собачки повреждены. | Замените поврежденные компоненты.
На манометре нет показаний, но ключ работает. | Манометр неисправен. | Замените манометр.
Трудно подсоединить шланг к ключу или насосу. | В шланге сохраняется давление. Муфта повреждена. | Сбросьте давление в шланге. Замените муфту.
Из-под кожуха течет масло. | Уплотнитель штока поврежден. Внутренний уплотнитель поршня поврежден. | Замените уплотнитель штока. Замените уплотнители поршня.
Шарнирная или коаксиальная муфта горячая. | Уплотнители изношены или повреждены. | Замените уплотнители.
Из муфты вытекает масло после разъединения. | Муфта заедает, возможное загрязнение. Муфта повреждена. | Соедините снова и отсоедините. Очистите муфты и проверьте на наличии загрязнений. Замените муфту.

Требуемая информация

- Подключение системы — винтовая муфта

## Относится к: