# Demontáž hnací hlavice

1. Povolte upevňovací šrouby otočného čepu.

2. Odmontujte otočný čep.

3. Umístěte olejové otvory nad vhodnou nádobu.

4. Vytáhněte pístnici ven, dokud se nezastaví.

5. Zatlačte pístnici zpět.

   Z nářadí vyteče olej přes olejové otvory.

6. Odmontujte šrouby koncové krytky a koncovou krytku.

7. Vytáhněte pístnici ven, dokud se nezastaví. Upněte konec pístní tyče do svěráku.

8. Uvolněte konec pístnice pomocí nástrčné hlavice a prodlužovací tyče. Odšroubujte konec pístnice.

9. Vyjměte píst z otvoru pouzdra.

Kroky 1 a 2:
Kroky 3-5

## Platí pro: