# Montaggio del collegamento a cricchetto

1. Fissare il distanziale superiore, quello di reazione e il perno del nottolino di reazione alla piastra laterale usando le viti. Applicare Loctite 243 alle viti e serrarle in posizione.

   Modello | Vite piccola a trasmissione esagonale | Vite grande a trasmissione esagonale
   --- | --- | ---
   Dimensione | Coppia (Nm) | Dimensione | Coppia (Nm)
   TL02 | 1/8 in | 6 | 5/32 in | 12
   TL04 | 5/32 in | 12 | 3/16 in | 16
   TL08 | 3/16 in | 16 | 7/32 in | 20
   TL14 | 7/32 in | 25 | 5/16 in | 35
   TL18 | 7/32 in | 40 | 5/16 in | 50
   TL30 | 5/16 in | 45 | 3/8 in | 55

2. Lubrificare la piastra laterale e il perno del nottolino di reazione con Molykote 1000. Quindi, assemblare il carter e nottolino di reazione con i distanziali e la molla.

3. Applicare Loctite 243 alla vite del mantello e serrarla nel distanziatore di reazione.

4. Lubrificare la piastra di trasmissione e i diametri dei cuscinetti del cricchetto con Molykote 1000. Quindi, eseguire l'installazione sulla piastra laterale.

5. Inserire il cricchetto attraverso la piastra di trasmissione e nella piastra laterale.

6. Inserire i perni a molla [2x] nella piastra di trasmissione.

7. Assemblare i nottolini di trascinamento [2x], la molla e la guida della molla.

8. Installare il perno di azionamento e la molla.

9. Lubrificare entrambi i lati della seconda piastra di trasmissione con Molykote 1000. Posizionare i fori in linea con i perni a molla, quindi avvitare i perni a molla in posizione. Verificare che i fori del nottolino di azionamento restino allineati.

   Verificare che lo spazio tra le piastre di trasmissione sia parallelo e uniforme e che le molle siano agganciate sul perno per il corretto funzionamento dei nottolini di trasmissione.

10. Verificare che i nottolini di azionamento funzionino secondo le previsioni: mantenere il cricchetto e spingere le piastre di azionamento.

    I nottolini di azionamento devono sollevarsi sui denti del cricchetto e scattare in posizione. In caso di blocco dei nottolini dell'azionamento, verificare che la distanza tra le piastre di azionamento sia corretta.

11. Lubrificare il foro e la superficie interna della piastra laterale con Molykote 1000. Posizionare la piastra laterale sul cricchetto e allineare i fori delle viti. Applicare Loctite 243 alle viti e serrare come eseguito in precedenza.

12. Inserire il perno di fissaggio attraverso entrambe le piastre laterali. Posizionare il ritaglio del perno in linea con il foro della vite, quindi installare la rondella di frizione e la vite. Regolare la coppia sulla vite per ottenere il corretto attrito contro il perno.

Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fasi 4 e 5
Fase 6
Fase 7
Fase 8
Fase 9
Fase 10
Fase 11
Fase 12

## Applicabile a: