# 操作安全

警告

高压液体危险

严禁抓取、触摸或以任何方式接触液压泄漏物。当液压回路加压时，液压油可能会高速排出。在压力下逸出的液体可穿透皮肤，造成严重伤害。如果发生事故，请立即联系最近的医疗服务机构！渗入皮肤的任何液体必须在几小时内通过手术清除，否则可能导致坏疽。

- 在断开液压或其他管路之前，务必释放压力。在施加压力之前拧紧所有连接。

- 在检查泄漏时，务必佩戴经安全认可的眼镜。请勿用手检查液压回路是否有泄漏。

- 在拧紧过程中务必远离泄漏元件。

- 进行装置的操作、修理或维护或者靠近这些操作现场时，务必佩戴耐冲击的眼部和面部护具。

- 要确认该区域的所有其他人都已戴上耐冲击的眼部和面部护具。

- 即使较小的抛射物也可能对眼睛造成伤害并导致失明。

警告

重伤风险

使用高压设备时，务必保护脸部。高压设备可能导致严重的身体伤害。

- 务必佩戴护目镜和/或面罩。

- 监控加压设备并留意压力表，因为压力在低容量回路下可能会非常快速地增加。

警告

挤压危险

在操作过程中，请使双手与反应区域保持距离！如果不保持距离，该工具可能会夹住手指或其他身体部位。活动部件可能造成挤压和割伤。

## 适用于：