# Rekommendationer för service och underhåll

Använd alltid slagtåliga ögon- och ansiktsskydd om du arbetar med eller uppehåller dig i närheten av verktyg som används, repareras eller underhålls eller verktygstillbehör som byts ut. Handskar och skyddskläder rekommenderas.

Undersökning, underhåll och reparationsarbeten får endast utföras när hela systemet har noll tryck.

För optimala prestanda ska du regelbundet kontrollera verktyg, batteri, slangar, kopplingar, elkablar och tillbehör visuellt så att eventuella skador upptäcks. Följ alltid anvisningarna för underhåll av verktyg och pump.

## Riktlinjer för serviceintervall

Regelbunden smörjning och översyn rekommenderas för att kontrollera att skruvdragaren alltid är i gott bruksskick. Tätare serviceintervall kan behövas vid höga moment, hög produktivitet eller långa åtdragningstider. Om skruvdragaren inte fungerar korrekt ska du omedelbart ta den ur drift och genomföra en inspektion.

Följande serviceintervall är endast avsedda som vägledning. Alla uppgifter och tillämpningar är olika och det är slutanvändarens ansvar att planera lämpligt underhåll som passar arbetsmiljön och användningen.

## Lättare uppgifter

Exempel: Oregelbunden användning vid låga tryck, <40 % kapacitet.

- Smörjning: 6 månaders intervall

- Översyn: 12 månaders intervall

## Normala uppgifter

Exempel: Regelbunden användning, <80 % kapacitet.

- Smörjning: 3 månaders intervall

- Översyn: 12 månaders intervall inklusive byte av drivtapp. Se avsnittet Montera spärrnyckeln.

## Tunga uppgifter

Exempel: Oavbruten användning vid alla tryck: använd >80 % kapacitet, regelbunden lossning av fastrostade skruvar.

- Smörjning: 1 månads intervall

- Översyn: 6 månaders intervall inklusive byte av drivtapp och drivspärr. Se avsnittet Montera spärrnyckeln.

## Användning i ATEX-zoner

Använd riktlinjerna för Tunga uppgifter oavsett typ av användning för att minska risken för komponentfel under drift. Om skruvdragaren visar tecken på fel ska den tas ut ur ATEX-zonen innan du utreder orsaken. Försök INTE reparera skruvdragaren i ATEX-zonen. Om underhållsrekommendationerna inte efterföljs ökar risken för mekaniska fel och därmed risken för mekanisk gnistgenerering.

## Högtrycksslang

- Slangarna ska demonteras regelbundet. Kopplingar och adaptrar måste inspekteras avseende slitage och skador. Om slitage eller skador upptäcks vid pågående underhåll måste den aktuella komponenten tas bort och bytas ut.

- Kontrollera att slangarna inte har spår av olja eftersom detta kan tyda på en långsam slangläcka. Var uppmärksam på beslagen i slangens båda ändar eftersom oljeläckorna oftast uppstår där. Om en långsam läcka upptäcks ska slangen bytas ut.

- Slangen ska alltid rengöras, tömmas och rullas ihop efter varje användning. Torka slangarna med en ren trasa och spraya med lämpligt rostskyddsmedel, till exempel Shell Ensis eller Castrol Rustillo.

- Böj inte slangen över hinder, och använd inte slangen för att flytta ansluten utrustning.

- Trycktesta slangarna vartannat år, och byt ut slangsatser efter sex år.

Relevant information

- Montera spärrnyckeln

## Gäller för: