# Demontáž hnacej hlavy

1. Uvoľnite otočné poistné skrutky.

2. Odstráňte obrtlík.

3. Umiestnite otvory na olej nad vhodnú nádobu.

4. Vyťahujte piestnicu, kým sa nezastaví.

5. Zasuňte späť piestnicu.

   Olej z nástroja vytečie cez otvory.

6. Odstráňte skrutky koncového uzáveru a koncový uzáver.

7. Vyťahujte piestnicu, kým sa nezastaví. Upnite koniec piestnice do zveráka.

8. Uvoľnite koniec piestnice s nástrčkou a predlžovacou tyčou. Odskrutkujte koniec piestnice.

9. Vytiahnite piest z vŕtania telesa.

Kroky 1 a 2
Kroky 3 – 5

## Vzťahuje sa na: