# Assembler l'unité motrice

1. Lubrifiez le rebord d'étanchéité avec du Aqua-Sil et insérez-le dans le carter [1].

2. Lubrifiez le joint torique et le rebord d'étanchéité avec du Aqua-Sil et placez-les sur le piston [2].

3. Lubrifiez le joint torique avec du Aqua-Sil et placez-le sur le couvercle [3].

4. Appliquez une couche d'huile hydraulique sur l'alésage du carter.

5. Insérez le piston dans le carter et poussez-le jusqu'au fond de l'alésage du carter.

6. Appliquez de la Loctite 277 sur les filets l'extrémité de la tige du piston et vissez-la dans la tige du piston.

7. Serrez l'extrémité de la tige du piston dans un étau et serrez au couple la tige du piston à l'aide d'une douille et d'une barre d'extension.

   Modèle | Couple d'installation (Nm) | Taille de la douille
   --- | --- | ---
   TFX02 | 12 | 9/16 in.
   TFX04 | 40 | 19 mm
   TFX08 | 45 | 24 mm
   TFX14 | 80 | 1-1/8 in.
   TFX18 | 90 | 1-1/8 in.
   TFX30 | 100 | 38 mm

8. Insérez le couvercle dans le carter.

9. Appliquez de la Loctite 243 sur les vis du couvercle, vissez-les dans le carter et serrez-les au couple d'installation correct.

   Modèle | Clé six pans (mm) | Couple (Nm)
   --- | --- | ---
   TFX02 | 4 | 11
   TFX04 | 5 | 18
   TFX08 | 6 | 40
   TFX14 | 8 | 70
   TFX18 | 8 | 80
   TFX30 | 10 | 125

10. Installez le distributeur pivotant. Voir le paragraphe Assembler le distributeur pivotant.

11. Dégraissez les filets de la broche fixe et appliquez de la Loctite 243 sur le filetage femelle. Vissez les 2 parties de la broche fixe ensemble et serrez au couple d'installation correct.

    Modèle | Clé six pans (mm) | Couple (Nm)
    --- | --- | ---
    TFX02 | 4 | 11
    TFX04 | 5 | 18
    TFX08 | 6 | 18
    TFX14 | 6 | 18
    TFX18 | 6 | 18
    TFX30 | 6 | 18

Lubrification et installation des joints ; étapes 1 à 3
Installation de la tige du piston ; étapes 4 à 7
Installation de la broche fixe ; étape 11
Informations pertinentes

- Assembler le distributeur à boisseau

## S’applique à :