# Nalewanie oleju

1. Podłączyć klucz do pompy za pomocą węża.

2. Nacisnąć i zwolnić przycisk wysuwania [1], aby uruchomić pompę.

   Strona cofania cylindra hydraulicznego jest automatycznie napełniana i popycha tłok do pozycji wyjściowej. Powietrze ze strony wysuwania tłoka zostanie wtłoczone do węża.

3. Nacisnąć wyłącznik [0], aby zatrzymać pompę. Następnie należy nacisnąć przycisk na kierunkowym zaworze sterującym, aby zmniejszyć ciśnienie w przewodzie wycofania.

4. Odłączyć wąż i spuścić powietrze z węża w następujący sposób:

   - W przypadku węży współosiowych: Przy odłączonym kluczu uruchomić pompę i zatrzymać ją ponownie po 10 sekundach. Spowoduje to przepływ oleju pomiędzy linią wysuwania i cofania oraz usunie powietrze z węża.

   - W przypadku węży przykręcanych: skręcić luźne końce węży ze sobą, aby utworzyć pętlę. Uruchomić pompę i zatrzymać ją po 10 sekundach. Spowoduje to przepływ oleju pomiędzy linią wysuwania i cofania oraz usunie powietrze z węża.

5. Ponownie podłączyć wąż do klucza.

6. Wysunąć i cofnąć tłok 10 razy.

7. Zatrzymać pompę.

8. Odłączyć wąż i powtórzyć procedurę usuwania powietrza.

## Dotyczy: