# Montáž hnacej hlavy

1. Namažte jazýčkové tesnenie prostriedkom Aqua-Sil a vložte ho do telesa [1].

2. Namažte O-krúžok a jazýčkové tesnenie prostriedkom Aqua-Sil a nainštalujte ho na piest [2].

3. Namažte O-krúžok prostriedkom Aqua-Sil a nainštalujte ho na koncový uzáver [3].

4. Potrite vŕtanie telesa hydraulickým olejom.

5. Vložte piest do telesa a zatlačte ho na dno vŕtania telesa.

6. Naneste prostriedok Loctite 277 na závity na konci piestnice a zaskrutkujte ho do piestnice.

7. Upnite koniec piestnice do zveráka a utiahnite piestnicu pomocou nástrčky a predlžovacej tyče.

   Model | Montážny uťahovací moment (Nm) | Veľkosť nástrčky
   --- | --- | ---
   TFX02 | 12 | 9/16 in.
   TFX04 | 40 | 19 mm
   TFX08 | 45 | 24 mm
   TFX14 | 80 | 1 – 1/8“ in.
   TFX18 | 90 | 1 – 1/8“ in.
   TFX30 | 100 | 38 mm

8. Vložte koncový uzáver do telesa.

9. Naneste prostriedok Loctite 243 na skrutky koncového uzáveru, zaskrutkujte ich do telesa a utiahnite na správny montážny uťahovací moment.

   Model | Imbusový kľúč (mm) | Uťahovací moment (Nm)
   --- | --- | ---
   TFX02 | 4 | 11
   TFX04 | 5 | 18
   TFX08 | 6 | 40
   TFX14 | 8 | 70
   TFX18 | 8 | 80
   TFX30 | 10 | 125

10. Namontujte otočné zberné potrubie. Pozri oddiel Montáž otočného zberného potrubia.

11. Odmastite závity na pevnom kolíku a naneste prostriedok Loctite 243 na vnútorný závit. Zoskrutkujte 2 časti pevného kolíka a utiahnite na správny montážny uťahovací moment.

    Model | Imbusový kľúč (mm) | Uťahovací moment (mm)
    --- | --- | ---
    TFX02 | 4 | 11
    TFX04 | 5 | 18
    TFX08 | 6 | 18
    TFX14 | 6 | 18
    TFX18 | 6 | 18
    TFX30 | 6 | 18

Mazanie a inštalácia tesnení, kroky 1 – 3
Inštalácia piestnice, kroky 4 – 7
Inštalácia pevného kolíka, krok 11
Relevantné informácie

- Montáž otočného zberného potrubia

## Vzťahuje sa na: