# Desmontar el cabezal motorizado

1. Afloje los pernos que sujetan la unión giratoria

2. Retire la unión giratoria.

3. Coloque los puertos de aceite sobre un depósito adecuado.

4. Saque estirando el vástago de pistón hasta que se detenga.

5. Vuelva a empujar dentro el pistón.

   El aceite de la herramienta se vierte a través de los puertos.

6. Extraiga los dos tornillos de tapa final y la tapa final.

7. Saque estirando el vástago de pistón hasta que se detenga. Fije el extremo del vástago de pistón en una mordaza.

8. Afloje el extremo del vástago de pistón con una boca y una barra de extensión. Desatornille el extremo del vástago de pistón.

9. Retire el pistón del orificio de la caja.

Pasos 1 y 2
Pasos 3 a 5

## Aplicable a: