# 故障排除

症状 | 可能的原因 | 所需的操作
--- | --- | ---
扳手不能前进。 | 联轴器未完全连接或有缺陷。 扳手活塞密封件或旋转歧管密封件有缺陷。 泵电磁阀故障。 | 拧紧或更换联轴器。 更换密封件。 更换泵电磁阀。请参阅泵的产品说明。
扳手不能缩回。 | 请参见上文。 驱动销故障。 棘爪弹簧故障。 棘轮或驱动棘爪故障。 | 请参见上文。 更换驱动销。 更换棘爪弹簧。 更换损坏的组件。
扳手不会前进，但压力表显示压力。 | 联轴器未完全连接或有缺陷。 泵电磁阀故障。 | 拧紧或更换联轴器。 更换泵电磁阀。请参阅泵的产品说明。
扳手的操作是反向的（仅适用于螺纹连接的联轴器）。 | 扳手、泵或软管上的联轴器都是相反的。 系统中使用了偶数根软管，从而改变了油流的方向。 | 纠正联轴器的方向。请参阅连接系统和螺钉连接的联轴器部分。 将系统中的软管数量改为奇数，以纠正油流的方向。
扳手压力不会升高。 | 扳手活塞密封件或旋转歧管密封件有缺陷。 泵的压力调节阀有缺陷。 由于使用延长电缆，泵电压过低。 泵气压或气流过低。 由于气源中的水分或灰尘过多，过滤调节器润滑器 (FRL) 存在阻塞。 泵的油位低或过滤器堵塞。 | 更换密封件。 更换调节器阀。请参阅泵的产品说明。 使用更短的延长电缆或更大的导线截面。请参阅泵的产品说明。 有关要求，请参阅泵的产品说明。 修理或更换 FRL。请参阅泵的产品说明。 加满油箱或清洗过滤器。请参阅泵的产品说明。
扳手操作缓慢。 | 联轴器未完全连接或有缺陷。 液压或气动（空气泵）软管中存在阻塞。 泵气压、空气压力或气流过低。 由于气源中的水分或灰尘过多，过滤调节器润滑器 (FRL) 存在阻塞。 泵的油位低或过滤器堵塞。 扳手或同轴联轴器存在内部泄漏。 泵内部泄漏。 | 拧紧或更换联轴器。 更换软管。 有关要求，请参阅泵的产品说明。 修理或更换 FRL。请参阅泵的产品说明。 加满油箱或清洗过滤器。请参阅泵的产品说明。 更换密封件。 有关故障检修，请参阅泵的产品说明。
工具在应用中锁定。 | 反作用力棘爪的啮合与达到目标扭矩相一致。 反作用力点不是刚性的。 | 重新加压至目标扭矩并保持压力。按住反作用力棘爪杆并释放压力。 更改为刚性反作用力点。
棘轮没有连续行程。 | 棘轮、驱动棘爪或驱动棘爪弹簧损坏。 驱动销弹簧故障。 驱动销故障。 | 更换损坏的组件。 更换弹簧。 更换驱动销。
棘轮在前进行程中跳跃。 | 棘轮、驱动棘爪或驱动棘爪弹簧损坏。 | 更换损坏的组件。
压力表上没有读数，但扳手在工作。 | 压力表有缺陷。 | 更换压力表。
难以将软管连接到扳手或泵上。 | 软管中保留了压力。 联轴器损坏。 | 释放软管中的压力。 更换联轴器。
集尘罩漏油。 | 杆密封件损坏。 内部活塞密封件损坏。 | 更换杆密封件。 更换活塞密封件。
旋转或同轴联轴器发热。 | 密封件磨损或损坏。 | 更换密封件。
联轴器断开连接后漏油。 | 联轴器卡滞，可能受到污染。 联轴器损坏。 | 重新连接或断开连接。清洁联轴器并查看是否有杂物。 更换联轴器。

相关信息

- 连接系统 - 螺钉连接的联轴器

## 适用于：