# Montage de la cassette à cliquet

1. Fixez l'entretoise supérieure, l'entretoise de réaction et l'axe du cliquet de réaction à la plaque latérale à l'aide des vis. Appliquez de la Loctite 243 sur les vis et serrez-les au couple.

   Modèle | Petite vis à tête hexagonale | Grande vis à tête hexagonale
   --- | --- | ---
   Taille | Couple (Nm) | Taille | Couple (Nm)
   TL02 | 1/8 in. | 6 | 5/32 in. | 12
   TL04 | 5/32 in. | 12 | 3/16 in. | 16
   TL08 | 3/16 in. | 16 | 7/32 in. | 20
   TL14 | 7/32 in. | 25 | 5/16 in. | 35
   TL18 | 7/32 in. | 40 | 5/16 in. | 50
   TL30 | 5/16 in. | 45 | 3/8 in. | 55

2. Lubrifiez la plaque latérale et le cliquet de réaction avec du Molykote 1000. Assemblez ensuite le carénage et le cliquet de réaction avec les entretoises et le ressort.

3. Appliquez de la Loctite 243 sur la vis du carénage et serrez-la dans l'entretoise de réaction.

4. Lubrifiez le disque d'entraînement et les paliers du cliquet avec de la Molykote 1000. Ensuite, installez-les sur la plaque latérale.

5. Insérez le cliquet à travers le disque d'entraînement et dans la plaque latérale.

6. Placez les goupilles du ressort [2×] dans le disque d'entraînement.

7. Assemblez les cliquets d'entraînement [2×], le ressort et le guide du ressort.

8. Installez l'axe d'entraînement et le ressort.

9. Lubrifiez les deux côtés du second disque d'entraînement avec du Molykote 1000. Alignez les trous avec les goupilles du ressort, puis tapez sur les goupilles du ressort pour les mettre en place. Veillez à ce que les trous du cliquet d'entraînement restent alignés.

   Veillez à ce que l'espace entre les disques d'entraînement soit parallèle et régulier, et que les ressorts soient accrochés sur la goupille pour que les cliquets d'entraînement fonctionnent correctement.

10. Vérifiez que les cliquets d'entraînement fonctionnent comme prévu : tenez le cliquet et poussez les disques d'entraînement.

    Les cliquets d'entraînement doivent passer par-dessus les dents du cliquet et se remettre en place. Si les cliquets d'entraînement se coincent, veillez à ce que l'écart entre les disques d'entraînement soit correct.

11. Lubrifiez l'alésage et la face intérieure de la plaque latérale avec du Molykote 1000. Placez la plaque latérale sur le cliquet et alignez les trous de vis. Appliquez de la Loctite 243 sur les vis et serrez-les au couple comme précédemment.

12. Insérez la goupille de retenue dans les deux plaques latérales. Alignez la découpe de l'axe avec le trou de la vis, puis installez la rondelle de frottement et la vis. Ajustez le couple sur la vis pour obtenir le frottement correct contre la goupille.

Étape 1
Étape 2
Étape 3
Étapes 4 et 5
Étape 6
Étape 7
Étape 8
Étape 9
Étape 10
Étape 11
Étape 12

## S’applique à :